공 사 시 방 서

1. 공 통 사 항

1) 적용 범위

가. 본 시방서는 조명 시설공사 전반에 대한 일반적인 기준을 규정한 표준 시방서로서 '평리동 일원 야간 보안등 설치공사‘의 전기공사에 대하여 적용하며, 본 시방서에서 누락 및 불명확한 부분은 도면에 준하여 시공한다.

2) 법규의 적용

가. 본 공사는 대한민국 제법령 및 규정중 다음에 열거하는 법령 및 규정(이하 관계법규라함)에 위배됨이 없이 시공

하여야 한다.

- 전기 사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기 공사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기설비기술기준

- 한국전력공사 전기공급규정

- 전기용품 안전 관리법

- 한국 산업규격

- 내선규정

- 조례규정 및 규칙

- 기타 관계법규

나. 도면 및 시방서상의 상호 상이한 점이 있을 때에는 발주자와 상호 협의하여 시공한다.

3) 공사의 시행

가. 수급인은 전기공사업법에 의하여 전기공사산업기사 이상의 자격 소지자를 현장대리인으로 상주시키며, 공사의 착공전

공사 계획서를 제출하고 특히 중요한 부분에 대한 예정공사의 공정 및 출역 인원등을 발주자에게 보고하고 발주자의

지시를 받아야 한다.

나. 수급인은 공사 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사 집행에 있어서 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 공사 진행 중 발주자가 공사의 부실 또는 부당하다고 인정할 때는 발주자의 지시에 따라 수급인은 재시공 또는 적절한

조치를 취하여야 한다.

라. 수급인은 도면 및 시방서(이하 설계도서라함)에 명시되어 있지 않은 사항일지라도 시공상 필요한 사항 또는 관계법규에

규제되는 사항은 발주자와 협의하여 보완하여야 한다.

마. 수급인은 준공시 천연색으로 된 공사의 시공사진(첩), 제시험 성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등), 준공도면

(원도포함)을 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

바. 전력의 수전은 공사 준공일을 기준하여 10일 이전에 이루어져야 하며 통전시험등 현장에서 필요한 시험은 준공 3일

이전까지 완료하여야 한다. (단, 발주자의 요구가 있을시는 그에 의한다.)

사. 수급인은 공사착공과 동시 본 공사에 필요한 관계관서의 신고, 허가, 검사등 수속을 발주자를 대행하여 필하여야 하며

제반비용은 수급자가 부담한다.

아. 모든 기기 및 자재는 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을시는 발주자의 승인을 얻어 형식 승인품 중

최상품을 사용한다.

자. 공사 진행중 수급인이 시설물을 파괴 또는 손상 시켰을 때는 즉시 발주자의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야

하며, 이에 소요되는 제 경비는 수급인의 부담으로 한다.

차. 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판명키 어려울 때는 발주자는 기자재의 성능상 필요한 시험을 명할 수

있으며 이에 소요되는 비용은 수급인의 부담으로 한다.

카. 공사안내표지판을 공사시점부와 종점부에 설치하여 차량통행에 지장이 없도록 한다.

타. 당일 터파기한 흙은 당일 되메우기 완료하여 안전사고 예방 및 통행불편 해소한다.

파. 공사 구간내의 상수도, 통신, 도시가스 및 한국전력 지중선 등에 대해서는 시공 전에 필히 감독관 및 유관기관과

사전 협의하여 안전한 시공이 되도록 한다.

(시공자는 각 기관의 담당관리자에게 반드시 사전 협조요청하고 필요시 입회하에 할 것 터파기등을 시행할 것.)

2. 등기구 및 각종등주부품의 시설

1) 등기구(관급자재분)를 비롯한 각종 등주의 시설은 설계도면의 상세도에 의해 시설한다.

2) 등기구는 건주시 무리한 힘이 가하지 않도록 장비 사용을 원칙으로 하되 손상이 생기지 않도록 조심해서 다루어야 하며,

흠집이 생긴 경우 발주자의 지시에 따라 방청도장3회후 지정색을 3회 이상 칠한다.

3) 램프는 등기구의 지정된 거치대에 견고히 설치되어야 한다.

4) 등기구 건주는 기계화 시공으로 한다.

5) 모든 부품의 손망실시 도급자는 감독관의 지시에 따라 보수하거나 동일제품을 구매하여 시공하여야 한다.

3. 기 타

1) 공사의 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치시킨 다음 작업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업

종료 후 현장을 재차 확인한다.

2) 준공시 공사관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등), 준공도서등을 작성하여 감독관에게 제출한다.

3) 기타 의문 사항은 감독관의 승인을 득한후 시공한다.