대기오염물질 측정결과

측정결과

구 분	환경기준	2010	2011	2012	2013	2014	2015
미세먼지	50㎍/㎥/년	59	54	50	52	54	50	이현동 측정소 (중리초)
NO2	0.03ppm/년	0.030	0.030	0.027	0.027	0.030	0.024
O3	0.06ppm/8시간	0.022	0.023	0.022	0.023	0.023	0.024
SO2	0.02ppm/년	0.011	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003
CO	9ppm/8시간	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4

※주요 배출원

․ 미세먼지 : 비산된 토양 입자나 산업, 운송, 주거활동 등에 의한 발생

․ NO2 : 화석연료의 연소과정에서 생성되며 자동차에서 다량 발생

․ O3 : 대기중의 질소산화물의 광분해와 휘발성유기화합물질이 반응하여 발생

․ SO2 : 공장 및 주택 난방 등의 화석연료 사용시 발생

․ CO : 불완전 연소시 발생되며, 주로 연탄의 연소가스나 자동차의 배출가스

중에 많이 포함되어 있음.