Health & Kids Dream Center 건립공사

건 축 설 계 공 모  지 침 서

2023.  8.

	대구광역시 서구 (건축주택과)
	www.dgs.go.kr

목      차

1. 사업개요		1
2. 설계공모 요강		2
3. 응모작품 작성 및 제출		4
4. 불이익 처분기준		7
5. 심사 및 입상작 선정		9
6. 기 타		11
7. 설계기본지침		13
※ 붙임 : (각종)서식		19

Health & Kids Dream Center 건립공사

건 축 설 계 공 모  지 침 서

1. 사업개요

가. 사업의 목적

Health & Kids Dream Center 건립으로 지역주민의 삶의 질을 향상하고 건강․여가

활동에 대한 욕구에 부응하며 건강도시 기반구축 및 육아돌봄 놀이공간과 문화공간 제공으로     건강한 가족문화 복합허브공간을 조성하고자 함

나. 사업개요

1) 사 업 명 : Health & Kids Dream Center 건립공사

2) 위    치 : 대구광역시 서구 중리동 1073번지, 이현동 44-80번지

3) 지역·지구 : 도시지역, 준공업지역, 제1종지구단위계획구역

4) 부지면적 : 3,941㎡

5) 주 용 도 : 운동시설(체육관), 노유자시설(아동관련시설)

6) 주차대수 : 법정 주차대수 이상

다. 설계개요

1) 용 역 명 : Health & Kids Dream Center 건립공사 설계용역

2) 연 면 적 : 6,715㎡(허용범위 -5% ~ +5% 이내)

3) 층    수 : 지하1층/지상4층

4) 예정공사비 : 28,775백만원(VAT 포함)

5) 설계용역비 : 1,472백만원(VAT 포함)

- 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물, 녹색건축, 장애물없는 생활환경(B/F) 등

인증대행비, 장애물없는 생활환경(B/F) 인증 수수료비, 지반조사비, 설계VE, 손해배상

보험료는 설계용역비에 포함되어 있음

※ 예비인증 및 취득대행 업무 포함이며, 녹색건축, 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축인증 수수료는 발주기관에서 부담함.

6) 설계용역기간 : 착수일로부터 300일간(공휴일 포함)

※ 추후 발주처의 사정에 따라 변경 가능

7) 용역범위 : 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거 및 폐기물 처리 등

8) 발주기관 : 대구광역시 서구청

○ 담 당 자 : 건축주택과 서원효 주무관 (☎ 053-663-2964, 팩스 053-663-2939)

○ 주    소 : 대구광역시 서구 국채보상로 257(평리동, 서구청)

2. 설계공모 요강

가. 설계공모의 목적

설계공모를 통하여 창의적이고 예술성 및 작품성을 갖춘 설계안을 선정함으로 지역 실정에 맞는 우수한 복합체육시설을 건립하고자 함

구 분			공 모 일 정	비 고
	용역 사전공개		2023. 7. 31(월)	∘ 나라장터 게재
	설계공모 공고		2023. 8. 7(월)	∘ 나라장터, 세움터 공고 게재
	응 모 등 록		2023. 8. 16(수) 09:00~18:00	∘ 장 소 : 서구청 건축주택과(4층) ∘ 대 상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자 (응모신청 구비서류 지참)
	질 의		2023. 8. 17(목) 18:00까지	∘ 질의서 양식에 의한 서면질의(E-mail) ∘ 접수여부 필히 확인
	응 답		2023. 8. 21(월)	∘ 응모자 전원 이메일 통지
	작 품 접 수		2023. 9. 25(월) 09:00~18:00	∘ 제 출 처 : 서구청 건축주택과(4층)
	작 품 심 사		2023. 10. 4(수) 14:00	∘ 장 소 : 서구청 대회의실(3층)
	심사결과 발표		2023. 10. 5(목)	∘ 참가자 전원에게 서면 통지, 세움터 게재
	도 서 반 환		2023. 10. 10(화) 09:00~18:00	∘ 당선작 등 입상작은 전시 후 반환 ∘ 기간 내 미반출 시 임의 처분
	입상작 전시		2023. 10. 11(수) ~ 10. 13(금)	∘ 서구청 민원실

나. 공모일정

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 대구광역시 서구청 (이하 ‘서구청’이라 한다) 홈페이지 (http://www.dgs.go.kr) ‘공지사항’란에 게시함

다. 설계공모의 방법

『건축 설계공모 운영지침』(국토교통부 고시 제2023-180호)에 따른 일반 설계공모

라. 응모자격

1) 「건축사법」제18조 규정에 따른 자격등록을 한 건축사로서 같은 법 제23조에 의한 건축사사무소 개설 등록(신고)을 필한 자

- 공동응모는 2인까지 가능하며 응모자 모두 자격조건을 갖추어야 하며, 구성원 중 60% 이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여 등록하고 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속함

- 당선자가 계약 시 전기·통신·소방 설계분야의 자격이 없는 경우, 관련 법령에 따른 설계업 자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 공동수급업체의 대표자는 설계공모 당선자가 수행

2) 국외 건축사 자격을 취득한 자로서 건축사법에 따른 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자 (단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다)

- 국외업체 제출용 서류는 영문 작성한 것을 원본으로 하되, 한글 번역본 서류를 첨부

3) 공고일 기준으로 등록 취소, 휴·폐업, 영업정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없으며, 당선자가 설계계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추지 못한 경우 설계권을 포함한 당선자의 권리를 상실한 것으로 본다.

마. 응모등록

1) 일    시 : 2023. 8. 16(수) 09:00~18:00

2) 장    소 : 서구청 건축주택과(4층)

3) 방    법 : 방문 접수(우편접수 불가)

4) 구비서류

가) 설계공모 응모신청서【서식 1】 1부

나) 건축사사무소 업무 신고필증 및 건축사면허증 사본 1부

다) 위임장 및 재직 증명서【서식 2】, 대리인 신분증 사본 1부

라) 공동응모협정서【서식 3】, 설계공모 참여자 명단【서식 4】, 대표자 선임계【서식 5】1부

(법인건축사사무소 대표 2인 이상 또는 공동응모일 경우)

마) 법인인 경우 사용인감계 1부

바) 건축사협회에서 발급한 ‘건축사 행정처분 조회서’ 1부

사) 서약서【서식 6】, 사전접촉 금지 서약서【서식 7】 1부

아) 심사위원 기피 사유에 해당하는 경우 심사위원 기피 신청서【서식 10】 1부

※ 구비서류는 사본 제출 시 ‘원본 대조 필’ 란에 해당 건축사 인장 날인,

공동응모일 경우 업체별로 해당하는 상기 구비 서류를 각각 첨부

바. 현장설명회

1) 별도의 현장 설명회는 진행하지 않음

2) 참가자는 현장을 답사하여 현장 조건을 충분히 조사, 분석한 후 계획하여야 함

사. 질의응답

1) 질의기간 : 2023. 8. 17(목) 18:00까지

2) 접수방법 : 질의서 양식【서식 8】에 의거 E-mail 접수

☞ 접수 여부 필히 확인

○ E-mail : seowh0313@korea.kr

3) 회신일자 : 2023. 8. 21(월)

4) 회신방법 : 응모자 전원 이메일로 개별 통지

5) 공모지침서 또는 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있으면 질의서 접수기간 내에 반드시 서면으로 질의하여야 한다.

※ 참가 업체별 1회에 한하며 유선 질의 불가

6) 질의자 인적사항 등 질의서의 기재사항이 누락되거나 전송오류 등으로 질의서 내용을 확인할 수 없거나 공모지침과 직접 관련 없는 사항은 답변하지 아니할 수 있으며, 기타 견해차가 있는 경우 발주기관의 결정에 따라야 한다.

7) 질의서에 대한 답변 사항은 본 공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 공모지침서와 동일한 효력을 갖는다.

3. 응모작품 작성 및 제출

가. 작품제출

1) 제출일자 : 2023. 9. 25(월) 09:00~18:00

2) 제 출 처 : 서구청 건축주택과(4층)

3) 제출서류 및 도서목록

가) 설계공모 참여신청서【서식 9】 및 응모신청 접수증(당일 제시 요)

나) 사전접촉 여부 확인서【서식 11】

다) 설계도판(A1 : 841 × 594㎜) 2매

라) 설계도면(A3 : 420 × 297㎜) 15부

마) USB 1매[(설계도판, 설계도면, 참여신청서) PDF 파일형식]

※ 응모자별 1점의 공모안으로 한한다.

4) 우편(택배 포함) 제출은 불가하며, 제출 마감일 18:00까지 건축주택과 입실자(접수자, 작품 포함)에 한하며, 제출 마감 시간 이후 접수 또는 추가 제출이나 수정 및 보완을 일체 허용하지 아니한다.

나. 제출도서의 익명성

익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며 익명보존 방법은 다음과 같다.

1) 모든 도서 제출은 이중 겹 포장으로 하고 도서에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 말 것

※ 설계도서(설계도면) 1묶음, 심사용 도판 1묶음, USB 1개

2) 발주기관에서 부여한 고유번호는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

3) 심사 전에 심사위원 및 관련자와 접촉하여 작품 설명을 하여서는 안 되며 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 처분을 받을 수 있다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

가) 축척은 설계자 임의 축척으로 표현하되 축척과 방위는 명확하게 표현한다.

나) 설계도면의 표지는 백색 아트지, 내용 용지는 백색 백상지를 사용하며 도판의 용지는 별도 제한이 없다.

다) 제출도서는 흑백으로만 표현하여야 한다.

※ 흑백표현은 검정색 음영 비율에 따른 명도조절은 가능하며, 설계도판(외부 투시도 및 조감도)에 한하여 색채사용이 가능

라) 주요 실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.

마) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용하고 영문이나 한문 표기가 필요할 때는 한글과 병기한다.

바) 제출도서 내용물 (도판 제외)의 쪽 번호는 페이지 가운데 아래에 표시 (쪽 번호 - 전체번호) 하여야 하며, 표지 및 목차는 매수번호에서 제외하고 간지를 사용할 수 없으며 양면인쇄는 허용 불가하다.

※ 총 25매일 경우    예) 1-25, 2-25, ----- , 25-25

2) 심사용 설계도판 : 2매

가) 종    류

- 외부 투시도 또는 조감도 1매(색채 사용 가능)

- 배치도, 각층 평면도, 입면도, 단면도 등 1매(색채 사용 불가능, 흑백 사용)

나) 규    격 : A1(841× 594㎜) 규격으로 2매를 제작한다.

다) 제출방법 : 작품심사 시 게시가 가능하도록 단변이 수직(세로) 방향으로 두께 10㎜의 폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

라) 표현방법 : 외부 투시도 및 조감도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현하며 색채 사용이               가능하다.

① 3차원 이미지는 재질, 질감, 색상, 나무, 사람 등의 모든 요소를 스케치업 프로그램만을 활용하여 표현하여야 한다.

② 3차원 이미지는 포토샵 등 리터치나 렌더링을 하지 말아야 한다.

마) 3차원 이미지 : 조감도 또는 투시도

바) 심사기호 기재란은 다음의 규격 및 위치(도판 전면 좌측 상단)에 작성하되 흑색으로 표기한다.

(단위 : mm)

※ 심사번호 기재란 테두리선 : 흑색 (굵기:1.0mm)
														15					40										↱	도판 끝선
								15
																공 란
								40

사) 작품 심사 시 게시되는 도판에는 설계안의 특징을 가장 잘 나타내는 1점의 3차원 이미지(투시도 또는 조감도)로 구성한다.

아) 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등 도판에는 컬러 사용이 불가하며 흑백의 무채색으로 표현한다.

※ 각 설계도판에는 각종 개념도, 설개개요 등 표현 불가하며, 별도의 제목을 명기할 필요 없음

3) 설계도면 (설계설명서 포함)

가) 규 격 : A3(420 × 297㎜) 크기로 테두리 없이 단변을 수직(세로) 방향으로 좌측을 철하여 제출(본드 제본)

나) 매 수 : 25매 이내(앞, 뒤 표지 및 목차는 제외)

다) 도면상 글씨(숫자 포함)는 돋음체로 통일하며 글자 크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

라) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표 지【서식 17】

② 목 차

③ 건축 상세개요【서식 12】

④ 현황분석(대지 포함) 및 계획 기본방향

⑤ 층별 세부용도 및 면적표, 시설별 면적 비교표【서식 13, 서식14】

⑥ 배치도 : 건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등의 개념 포함 표기

※ 대지 경계선으로부터 건축물 이격거리, GL선 레벨 표기

⑦ 각층 평면도

⑧ 입면도(4면)

⑨ 단면도(종, 횡단면도)

⑩ 토목, 구조계획

⑪ 설비계획(기계·전기·통신·소방설비 등)

⑫ 조경 및 외부 공간 계획

⑬ 재료 및 색채에 관한 계획

⑭ 친환경 및 에너지 절약계획

⑮ 장애물 없는 생활환경(BF)

⑯ 관련 법규 검토서【서식 15】

⑰ 추정공사비 내역서【서식 16】

※ 설계자의 의도에 따라 위의 규정 이외의 신공법, 신소재에 대한 사항 등 항목 추가 가능

⑱ 기타 도판에 표기하지 못한 사항

4) 심사용 파일(USB)

가) 심사용 설계도판 이미지 파일을 2매 제출한다. (파일명 : 설계도판.pdf)

나) 설계도판에 사용한 이미지, 뷰와 동일한 파일이어야 한다.

다) 파일명, USB 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하여서는 안 된다.

라) USB 내 설계도면은 제출 설계도면과 같은 흑백으로 제출하여야 한다.

(파일명 : 설계도면.pdf)

마) USB 내 설계공모 참여신청서【서식 9】를 제출하여야 한다.

(파일명 : 참여신청서.pdf)

4. 불이익 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부기준에 의거 설계공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분한다.

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격 처리는 작품심사 전 발주기관에서 작성한 대상 작품 및 실격사유를 심사위원회에 상정하여 실격 여부를 심의 결정하고 실격판정 시는 심사대상에서 제외하며 공모안을 심사에서 제외할 경우 그 사유, 그 밖에 필요한 사항을 작성하여 심사에 참여한 심사위원 전원 서명한다.

2) 감점처리는 발주기관에서 작성한 대상 작품 및 감점사유를 심사위원회에 상정하여 감점 여부를 심의 결정하고 감점 판정사항은 평가 결과에 합산한다.

나. 실격기준

아래의 경우에 해당하는 응모자는 실격대상으로 심사위원회에 상정한다.

	구 분		항 목	불이익 처분
	법규위반		중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경이 불가피한 경우 (건폐율, 용적률 초과, 건축물 높이제한 위반 등)	실 격
	지침위반		대지를 실제와 다르게 작성하여 시공이 불가능한 설계를 한 경우	실 격
			연면적 ±5% 초과 초과할 경우	실 격
			제출도서에 응모자에 대하여 인지 가능한 단어나 암호, 기호 등을 표기한 경우	실 격
			심사위원 사전접촉 및 응모작에 대하여 설명한 경우	실 격

다. 감점기준(최대 5점)

다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점 대상으로 작품 심사 후 심의위원회에 상정하여 최대 5점의 범위 내에서 감점한다.

	구 분		항 목	불이익 처분
	법규위반		경미한 범위 내에서 관련법규를 위반한 경우	-1점/건
	지침위반		설계도서 기준매수 초과	-1점/쪽
			지질 및 규격, 제본방법 미준수	-0.5점/쪽
			색채표현 미준수	-1점/건
			경미한 범위 내에서 지침을 위반한 경우	-1점/건
			그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회에서 감점사유로 정하는 사항	-2점 이내

※ 상기 ‘실격·감점 기준‘에 명시되지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용할 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

※ 실격 및 감점여부는 참여업체에 전자우편으로 확인하는 절차를 거친다. 또한, 발주청에서 중대한 위반이 아니라고 판단하였으나 심사위원회에서 실격이나 감점처리 될 수 있다.

※ 감정 상한 5점 넘을 경우 실격 처리될 수 있다.

라. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주기관에서 별도로 정하는 세부 심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가방식 또는 평가항목, 배점 기준 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

2) 그 밖에 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

5. 심사 및 입상작 선정

가. 심사위원회 구성

『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』에 의거 발주기관에서 임명 또는 위촉한 9인의 심사위원과 2인의 예비 심사위원으로 구성

나. 심사위원 명단

연번	소 속	성 명	비 고
1	성균관대학교	이중원
2	한양대학교	이강준
3	경희대학교	이 석
4	경일대학교	석강희
5	동서대학교	정희웅
6	이가종합건축사사무소	은동신
7	공리 건축사사무소	차동광
8	건축사사무소 굳자인	박찬익
9	범 건축사사무소	조용범
10	울산대학교	유용현	예 비
11	건축사사무소 삶	소재환	예 비

※ 공고 후 심사위원 개인사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 수 있다. 예비 심사위원을 활용할 경우 별도의 재공고는 하지 않는다.

다. 심사위원회 운영

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가로 심사위원회 운영에 필요한 세부적인 기준을 정할 수 있다.

3) 평가방식은 투표제를 원칙으로 한다.

4) 심사 결과, 설계공모 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 결정한 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

5) 응모자는 심사 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

6) 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개해야 하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음하여야 한다.

7) 기타 운영 방법은 『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』을 준용한다.

라. 입상작 결정방법

입상작 심사절차와 심사기준은 다음을 고려하여 심사위원회에서 정한다.

1) 심사절차

가) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 실격대상 및 실격사유를 심의하여 실격 여부를 결정하며, 실격 판정 시 심사대상에서 제외한다.

나) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점 대상 및 감점 유를 심의하여 감점평가 결과를 결정한다.

다) 평가대상에 대한 작품심사 결과와 감점평가 결과를 종합하여 당선작 및 기타 입상작을 결정한다.

2) 심사기준

가) 분야별 평가주안점

	평가항목		세 부 사 항
	배 치 계 획		○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성
	공간계획		○ 내·외부 공간 계획 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 장애인 이용의 편리성
	경 관 및 주변과의 조화		○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 외부 색상 및 재료계획의 적절성
	기술계획		○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성
	기 타		○ 공공성 제고방안 ○ 공공성 특수 조건에 대한 대처 방안

마. 심사위원의 기피, 제척

1) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 기피 신청【서식 10】을 할 수 있다.

2) 심사위원이 『건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호)』 제12조 제5항에 해당하는 경우에는 제척된다.

바. 심사결과 발표

1) 결과 발표 : 2023. 10. 5(목)

2) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 투표수를 받은 작품으로 결정하며, 심사 결과는 평가사유서【서식 18】(심사위원과 설계공모 응모자의 실명 포함)를 참가자 전원에게 공문으로 개별 통지한다.

3) 발주기관 등의 필요에 따라 입상하지 못한 설계공모 참가자의 실명 및 관련 심사 결과는 비공개 할 수 있으며 심사과정 및 개별적인 결과 등 문의에는 응하지 않는다.

사. 입상작에 대한 권리 및 보상

1) 입상작 선정

◦ 작품수가 5개 이하 : 3점 선정(당선작, 우수작, 가작)

◦ 작품수가 6개 이상 : 4점 선정(당선작, 우수작, 가작, 입선작)

2) 보 상(VAT 포함)

◦ 당선작 (1점) : 기본 및 실시설계 용역권 부여

◦ 기타 입상작 : 보상금 지급

기타입상작수	보상금 예산	보상금 지급률
		2위	3위	4위	5위
3	100,000천원	4/10	3/10	2/10
2		4/10	3/10
1		1/3	※ 천원 미만은 절사

※ 보상금은 대표 건축사에게 지급한다.

3) 공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 입상작만을 선정할 수 있다.

4) 응모작이 없거나 1점일 경우에는 재공모 또는 새로운 입찰에 의할 수 있다.

6. 기  타

가. 당선작 설계자의 의무 등

1) 당선자는 기본 및 실시설계 시 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 필요한 경우 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

2) 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 설계용역 계약을 할 때 전기·통신·소방분야 설계에 대한 자격이 없는 경우에는 관련 규정에 의한 전기·통신·소방분야 설계자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 한다.

4) 본 설계 용역비는 사업에 필요한 각종 심의 및 인허가 등의 관련 도서 작성, 설계와 관련한 지질조사(측량비, 지반조사비), 녹색건축, 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물 등 인증대행비, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 대행비 및 수수료비, 설계VE , 손해배상보험료 등 각종 제반 업무비용을 포함하며, 설계안전성 검토, 설계경제성 검토, 설계안전보건대장, 공사기간 적정성 검토 등 기타 발주자가 요구하거나 필요로 하는 자료의 제출 등 제반 사항을 이행하여야 한다.

5) 발주자 측에서 예산편성 기준 등 관련 규정에 의거 산정한 설계용역비에 준하지 않고 무리하게 요구할 경우에는 당선을 무효로 할 수 있다.

6) 설계 중 발주처의 사정 등으로 과업이 지연될 경우 발주부서의 승인하에 과업 기간을 연장할 수 있다.

7) 설계과정에서 필요한 경우 발주기관에서 설계안의 수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 저 작 권

1) 응모작품은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해하여서는 안 되며, 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 응모작 제출자에게 있으며 입상작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 입상작에 대한 모든 저작권 및 활용권은 저작권법에 따른다. 저작권은 복제권, 임의변경권, 광고 및 홍보사용권, 특허권 등 작품에 대한 모든 권리를 포함한다.

3) 공모전에서 입상한 응모작을 이용하기 위하여 발주기관은 필요한 범위 내에서 해당 응모자에 대한 이용 허락을 받는 것을 원칙으로 한다.

4) 발주기관은 심사 후 일정 기간을 정하여 입상작을 전시할 수 있다.

다. 작품반환

1) 반환기간 : 2023. 10. 10(화) 09:00  ~ 18:00까지

2) 반환에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하며 당선작 등 입상작은 전시 후 반환한다.

3) 응모작품을 기한 내에 회수하지 않는 경우에는 임의 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

라. 작품전시 : 심사 결과 발표 후 3일간(공휴일 제외) 입상작을 전시할 수 있다.

마. 기본 및 실시설계 용역권 승계

당선자가 자의 또는 타의에 의해 본 과업 설계용역의 수행이 불가할 경우 재공모를 원칙으로 하되 발주처의 사정에 따라 우수작, 가작, 입선작 순으로 차점자에게 설계 용역권을 부여할 수 있다. (설계 용역권을 부여받는 자에게 기 지급된 보상금이 있을 경우 계약금액에서 공제함)

바. 유의 사항

1) 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 최우수 작품으로 당선된 이후라도 설계내용에 허위사실이 기재되어 있을 경우에는 당선을 무효로 하고, 해당자는 추후 일정 기간 동안 우리 구에서 시행하는 용역에 참가가 제한될 수 있다.

3) 사업 여건 변경 등으로 설계가 중단된 경우 계약자 상호 간 협의에 의하여 설계비를 정산할 수 있다.

◦ 착 수 시 : 설계 공정률에 의거 실비정산을 할 수 있다

◦ 미착수시 : 공모안 작성에 소요된 실비의 범위 안에서 발주기관과 낙찰자가 협의하여 결정한 보상액을 지급한다.

4) 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관의 해석에 따르며, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 하고 이 결정에 대하여 이의를 제기할 수 없다

5) 응모업체는 심사위원 선정 및 심사과정에 관여하거나 심사와 관련하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다

6) 제출기한 내 접수(제출 마감 시간까지 접수처 도착분에 한함)되지 않은 작품 (첨부된 서류 포함)은 인정하지 않는다.(마감 시간 엄수)

7) 당선작에 대한 설계용역계약은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 및 회계 관련 규정에 의한다.

8) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 우리 구에서 지정한 기간 이내에 계약을 하여야 하며, 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

9) 지반조사 보고서 작성에 필요한 지반조사비 등 모든 비용은 예정설계비에 포함된 것으로 건축 설계공모당선자(기본 및 실시 설계권자)가 부담한다.

7. 설계 기본지침

가. 설계 시 고려사항

1) 서구는 공공체육시설 부족과 관내 대규모 아파트(17,413세대) 건설로 인한 인구유입(16만→20만명) 시 체육활동 인구증가에 따른 다목적 실내 체육 공간 확충 필요

- 생애주기별 맞춤형 체육시설 건립

2) 서대구산업단지의 기반시설 부족과 노후화로 근로자 편익시설을 확충하여 공단재생사업에 따른 근로 복지를 향상하고 10여년간 방치된 유휴부지를 개발하여 주변 환경개선에 기여

3) 대규모 산업단지(염색산업단지, 서대구산업단지) 밀집 및 분지 지형 등으로 인해 초미세먼지 발생이 많아 실외 활동 제약에 따른 주민들의 실내 활동 요구로 실내 체육시설 확충이 절대적 필요

4) 아이들과 가족들이 함께 이용할 수 있는 다양한 육아돌봄 시설, 실내체험놀이터, 맘카페, 문화시설을 구축하여 건강한 가족문화를 조성할 수 있는 복합 허브공간 건립 필요

- 체육센터, 키즈&맘센터를 함께 조성하는 복합문화체육시설을 건립

5) 맞벌이가구 비율이 높아지고 있는 추세에 맞춰 맞벌이 부부의 양육부담을 해소하고 가족 돌봄기능을 강화할 필요성 증대

- 영유아·아동, 가족 간 돌봄, 문화, 체육, 교육 등이 복합적으로 이루어 지는 복합문화 체육시설

나. 배치 계획

1) 본 건축물은 북측 37m, 동측 12m, 남측 8m 도로와 접하고 있음.

2) 배치계획은 관련규정에 의한 건물의 높이, 외형, 균형 등 미적 안정성, 정면성, 에너지효율을 고려하여 배치하며 타 시설물 및 주변 여건을 최대한 고려하여 설계한다.

3) 보행자접근, 차량진출입, 주차동선, 외부공간을 고려하여 지상1층을 합리적으로 계획한다.

4) 사업대상지 내 건축한계선 준수한다.

5) 좁고 긴 사업대상지의 입지와 형태를 고려하여 인접 도로(국채보상로, 평리로35길, 국채보상로20길)에서의 접근성과 가로경관을 고려한 건축물 위치, 형태, 입면디자인으로 설계한다.

사업대상지

다. 동선 및 주차계획

1) 부지 주변 대중교통시설 및 시설 이용편의를 고려한 보행동선을 계획한다.

2) 보행동선과 차량동선은 분리시키는 것을 원칙으로 하되, 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성, 친환경성이 우선되어야 하며, 보행동선과 차량동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시에는 보행자 및 장애인 우선구조로 하여 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

3) 사업대지와 면한 도로(국채보상로 20길, 평리로35길)에 보행로 및 차로가 별도로 구획되어있지 않으므로 대지로의 안전한 보행 접근 및 차로와 구분된 안전한 보행통로를 조성하여야 한다.

4) 각 시설(수영장, 아동시설 등)에서 응급환자 발생 시 도로면까지 환자이송침대가 신속하게 이동할 수 있도록 계획한다.

5) 체육시설, 아동시설이 복합된 시설이므로 사용 특성에 따라 공간 및 출입동선 분리하여 합리적인 조닝(zoning) 계획한다.

6) 다양한 이동수단(자전거, 오토바이, 퍼스널 모빌리티)을 이용하는 사람들을 위한 거치대 배치 고려하고 우천 등에 대비하여 건물과 직접 연결되는 곳에 설치를 검토하고 공기주입기도 함께 설치검토한다.

7) 장비의 반․출입 등 서비스 동선을 고려한 하역공간을 확보를 검토한다.

8) 부지 접합도로에서 센터시설 진․출입에 따른 혼잡이 최소화 되도록 해야하며, 부지내에 화물차량, 비상차량 등 대형차량 진․출입에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

9) 주차면수는 법정 주차대수 이상으로 설치 가능한 최대 주차면수를 확보하여야 한다.

10)「주차장법 시행규칙」제3조(주차장의 주차구획)[시행일:2023.3.1.]에 따른 주차규격을 적용한다. - (일반형)2.3m×5.0m→2.5m×5.0m, (확장형)2.5m×5.1m→2.6m×5.2m

11) 주차장 계획 시 CCTV를 설치하되 사각지역이 발생하지 않도록 계획한다.

12) 물품 반·출입 및 시설 유지관리를 위한 서비스동선을 별도 확보 고려한다.

라. 규모, 공간 및 시설계획

1) 제시된 층별 면적은 예시이며, 기능 및 이용을 고려하여 설계자가 높이제한 및 건폐율 등 법적 기준 허용범위내로 합리적으로 계획하되 연면적은 계획 연면적의 ±5%범위 내에서 조정 가능하다.

- 1층은 지역주민, 수영장 및 이용자의 소통공간으로 외부공간과의 시각적, 물리적으로 연결될 수 있도록 조성

- 수영장은 에너지 절약 및 유지관리가 용이하도록 함

- 후생공간(휴게실, 샤워실 및 탈의실 등)은 국토교통부 고시 제2016-1024호  ‘실내건축의 구조・시공방법 등에 관한 기준’에 적합하게 설치

- 어린이활동공간은「환경보건법」, 동법 시행령 [별표2] ‘어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’ 준수

- 도서관 가구계획 시 가구의 구매와 제작 등 관련사항을 전문가의 자문을 받아 진행할 것

- 수영장 공간의 경우 염소성분의 습기가 철골부재의 부식 및 녹 등 하자의 원인이 되므로 가급적 철골조를 지양하고 철근콘크리트구조 또는 콘크리트로 피복이 된 복합구조 계획

2) 시설 운영계획 및 실별 연계성을 검토하여 적절한 조닝(zoning) 및 동선계획 수립을 검토하고, 특히 시설 이용자 간의 혼선이 발생하지 않도록 실별 조닝(zoining)을 계획한다.

3) 수영장은 자연채광을 고려하여 계획하고, 25M 6레인(장애인 1레인 포함 및 접근 경사로 별도설치)과 유아풀장을 계획한다.

4) 전기․기계실 등 유틸리티(기계, 전기실, 발전기실, 방재센터, 통신실 등)의 적정 면적을 면밀히 검토하여 설계변경이 최소화 되도록 한다.

5) 공간이용의 효율성을 제고하고, 이용자 환경변화에 대응할 수 있도록 가변성 및 융통성을 고려한다.

6) 각 시설별 운영주체와 운영시간이 상이할 수 있으므로 건물관리 및 운영이 용이하도록 설계한다.

7) 전체 공용면적은 설계자가 층별 기능을 고려하여 계획하고, 로비 등 다수의 인원이 일시에 집중되는 일부 층은 피크타임(peak time)과 화재 등의 비상시를 고려하여 여유 있게 계획․검토한다.

8) 각 실의 용도, 면적, 특성에 따른 충분하고 합리적인 층고를 고려한다.

9) 주요 실 외 부속공간(창고, 관리자 공간 등) 설치를 검토한다.

10) 지하층은 환기와 제습이 잘 되도록 설계한다.

11) 다양한 옥외 휴게공간 및 편의시설을 조성하여 지역 활성에 기여한다.

12) 사업대상지 인근은 공업지대이므로, 차폐식 조경 및 외부휴게공간 조성을 권장한다.

13) 이용자별, 시설별, 시간대별 개별 이용과 관리가 가능하도록 사전에 보안관리체계(등급)를 수립하고 조닝·동선·설비(냉난방, 조명 등)를 반영한다.

14) 어린이, 유아 대상 공간 계획 시 별도의 대기 공간, 물품 보관, 편의시설 대여공간 조성을 검토하고 및 별도의 화장실 위생기구를 활동공간과 가까운 곳에 계획한다.

15) 사업대상지 인근이 공장지역이므로 차폐, 조망, 공해 등을 고려하여 지역에 적합한 외관(입면형태, 색채 및 마감재료)으로 계획한다.

16) 2층 3층은 영·유아를 위한 인테리어를 고려한다. 필요 시 설계자는 별도의 계획안을 제시할 수 있다.

○ 세부 시설기준(참고)

시설배치	층별	사용용도(세부면적)			면적㎡ (평)
계					6,715㎡ (2,031)
운동시설 (체육관)	지하 1층	＊ 수 영 장	(5.73x60인)	890㎡	2,325㎡ (703)
		＊ 강사대기실		70㎡
		＊ 탈 의 실		140㎡
		＊ 샤 워 실		150㎡
		＊ 기계,전기설비		605㎡
		＊ 창 고		60㎡
		＊ 공 용		410㎡
	1층	＊ 사 무 실		95㎡	535㎡ (162)
		＊ 안 내 실		10㎡
		＊ 카페 및 매점		60㎡
		＊ 공 용		370㎡
노유자시설 (아동관련시설)	2층	＊ 영아실내놀이터	(3.5㎡x20명)	240㎡	1,285㎡ (389)
		＊ 유아실내놀이터	(3.5㎡x20명)	260㎡
		＊ 장난감도서관		200㎡
		＊ 스마트체험존		75㎡
		＊ 작은도서관		120㎡
		＊ 창 고		35㎡
		＊ 공 용		355㎡
	3층	＊ 맘사랑방,전시실		140㎡	1,285㎡ (389)
		＊ 사무실		120㎡
		＊ 프로그램실		140㎡
		＊ 요리,목공,음악체험	(각 5명)	260㎡
		＊ 소 강 당	(100명)	260㎡
		＊ 창 고		35㎡
		＊ 공 용		330㎡
운동시설 (체육관)	4층	＊ 다목적홀	(5.73㎡x100인)	630㎡	1,285㎡ (389)
		＊ 체력단련실	(5.73㎡x16인)	95㎡
		＊ GX룸	(5.73㎡x10인)	85㎡
		＊ 준비실		30㎡
		＊ 창고		60㎡
		＊ 방송실		20㎡
		＊ 샤워,탈의실		60㎡
		＊ 공 용		305㎡
옥상층	옥상층	＊ 옥상정원, 신재생에너지
외 부 공 간		＊ 주차장, 조경, 진입마당 조성			관련법규준수

※ 유의사항

1) 위 세부시설의 용도를 포함하여야 하며, 실별 기준면적을 적용하여 계획하되 설계자의 의도에 따라 증감이 가능하나 전체 연면적은 -5% ∼ +5%를 초과할 수 없음

2) 사무실, 안내실은 1층, 수영장은 지하1층에 배치 그 외의 용도는 자유로이 상호보완이 가능하게 적정 배치가능하나 층별 세부시설 용도에 준하여 배치 계획

3) 면적 증감 시에도 총 공사비는 당초 책정된 예정공사비 이내에서 설계하여야 하며, 향후 기본 및 실시 설계 시 규모 및 용도는 변경 될 수 있음

4) 문화체육관광부 국민 1인당 체육시설 면적 5.73㎡(2022년기준)으로 참고

마. 기계 계획

1) 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성

향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

3) 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지의 효율적 이용을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

4) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재 사용을 계획한다.

5) 전기 및 수도시설은 통합 관리방식으로 하되, 시설(용도)별 계량이 가능하도록 하여 경제성을 고려한 계획이 되도록 한다.

6) 각 실별 설비는 난방, 급수, 급탕, 소화, 환기, 냉방시설 등을 고려한다.

7) 수영장은 제습 및 환기 등을 고려하여 설치한다.

8) 장애인 편의 등을 고려하여 승강기를 설치한다.

9) 옥외수도는 필요에 따라 별도 설치한다.

10) 자동제어 설비는 필요 시 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 조절이 편리하며 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 제시, 경보 상태 표시, 인터폰 및 기록이 가능한 방식으로 설계한다.

11) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지 관리 및 보수가 용이토록 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

12) 전기실, 기계실 등의 바닥 마감높이는 배수펌프실 바닥보다 높게 하여 기계실에서의 침수피해가 전기실로 확산되는 것을 방지한다.

13) 수영장은 사전에 수처리 시스템을 검토하여 설비면적이 과소하지 않도록 유의한다.

14) 영유아실내놀이터, 장난감도서관, 맘사랑방 등의 바닥난방, 공기청정설비, 방음 및 흡음재, 조도조절장치 설비 등은 협의 후 반영한다.

15) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

바. 전기,통신,소방 설계

1) 전기, 소방, 통신설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수한다.

2) 전기설비는 시설의 용도에 적합한 설비로 운용성(자동화시스템), 보수성, 안전성, 등을 갖추도록 계획한다.

3) 건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지의 손실을 최소화 할 수 있는 전기설비 시스템을 도입하여 건물의 LCC(Life Cycle Cost)를 감소시키고, 종합적인 경제성을 추구한다.

4) 수변전설비는 정전 또는 사고 시 범위를 최소화하고, 전산과 통신전원의 무정전화로 신뢰성을 확보할 수 있는 시스템으로 구성한다.

5) 비상전원 설비를 설치하여 전원의 안전성을 확보하여야 한다.

6) 조명은 자연채광과 조화를 이루어 건물의 쾌적성을 유지하며, 고효율의 LED조명 기기를 관련법령에 준하여 적용하여야 한다.

7) 심리적, 생리적 피로를 감소시킬 수 있는 조명, 눈부심이 없는 조명기구를 설치하여 쾌적한  환경을 확보하고 VDT증후군 방지를 위한 조명시설을 채택한다.

8) 통신설비계획은 기능에 맞도록 안전성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하여야 하며, 전원 및 네트워크 설비는 이용자가 어느 곳에서나 이용할 수 있도록 바닥및 벽체 등에 적절히 배치하도록 하여야 한다.

9) 소화설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고 인명의 안전과 경제성을 고려하여 증설에따른 소화시설 대응이 용이 하도록 구성한다.

사. 기타

1) 향후 확장 가능성을 충분히 고려하여 적정하게 공간계획 및 건축물을 계획한다.

2) 예산을 초과하는 과도한 디자인이 제출되지 않도록 공사비를 검토한다.

3) 건축법 제48조(구조내력 등)에 따라 내진설계 대상이므로 지반조사 시 지반의 분류를 파악하기 위해 전단파 속도 측정을 검토한다.

아. 설계 시 유의사항

1) 관련 규정 및 법령 등에 의거 당연히 반영하여야 하는 사항은 본 지침서에 명시되지 않은사항이라도 반영하여야 한다.

2) 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)”을 취득하도록 설계한다.

3) 각 실별 분위기에 맞는 내부 색상으로 계획하고 최근 신축한 유사시설의 기능과 이용실태를검토하여 우수성이 반영될 수 있도록 한다.

4) 신기술, 신자재, 신공법 등을 도입하여 건물의 안정성을 확보하고 합리적이고 경제적인 건물이 되게 설계한다.

5) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법에 따라 신‧재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하고, 에너지 수급안정 및 효율 향상을 위하여 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정10조에 따른 냉방방식으로 냉방설비를 설치검토 한다.

6) 에너지이용합리화법 제8조 규정에 따라 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위하여 공공기관이 추진하여야 하는 사항을 반영하여야 한다.

7) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

8) 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 등을 감안하여 설계한다.

9) 다중이 이용하는 시설이므로 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 한다.

10) 구조 검토 시 각종 기계장비 하중을 고려하도록 한다.

▯ (각종)서 식

1.	설계공모 응모신청서		【서식 1】
2.	위임장 및 재직증명서		【서식 2】
3.	공 동 응 모 협 정 서		【서식 3】
4.	설계공모 참여자 명단		【서식 4】
5.	대 표 자 선 임 계		【서식 5】
6.	서 약 서		【서식 6】
7.	사전접촉 금지 서약서		【서식 7】
8.	설계공모 서면질의서		【서식 8】
9.	설계공모 참여신청서		【서식 9】
10.	심사위원 기피 신청서		【서식 10】
11.	사전접촉 여부 확인서		【서식 11】
12.	건 축 상 세 개 요		【서식 12】
13.	층별 세부용도 및 면적표		【서식 13】
14.	시설별 면적 비교표		【서식 14】
15.	관 련 법 규 검 토 서		【서식 15】
16.	추정공사비 내역서		【서식 16】
17.	설 계 도 면(표 지)		【서식 17】
18.	평 가 사 유 서		【서식 18】

【서식 1】

설계공모 응모신청서
※ 접 수 번 호		(기재하지 말 것)
대 표 건 축 사 사 무 소	업 체 명 (건 축 사)				주 민 등 록 번 호
	E-mail				전화번호(FAX)
	소 재 지
공동응모 건 축 사 사 무 소	업 체 명 (건 축 사)				주 민 등 록 번 호
	소 재 지				전화번호(FAX)
대구광역시 서구청에서 주최하는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』 설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨 부 : 등록서류(공고문 참조) 2023 . . . 신 청 인 : (인) (대표자) 대구광역시 서구청장 귀하
----------------------------- 절 취 선 ----------------------------
설계공모응모 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			접 수 일 자
대표자명			주 소
전화번호 (FAX)
<Health & Kids Dream Center 건립공사 설계공모 응모신청 접수증>

【서식 2】

위 임 장
대 리 인	성 명		주민등록번호
	업 체 명		전화번호 (휴대전화번호)
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 대구광역시 서구청에서 시행하는『Health & Kids Dream Center 건립공사』설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2023. . . 업 체 명 : 대 표 자 : (인) 대구광역시 서구청장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2023. . . 업 체 명 : 대 표 자 : (인)
※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 3】

Health & Kids Dream Center 건립공사

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 대구광역시 서구청에서 주관하는 「Health & Kids Dream Center 건립공사」 설계공모를 (     )와 (     )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :                       (소재지 :             대표자 :       )

2. 업  체  명 :                       (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 대구광역시 서구청 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 대구광역시 서구청에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2023.    .    .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체 구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 4】

설계공모 참여자 명단

본인은 대구광역시 서구청에서 시행하는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2023.    .    .

응모대표자     소 속 :

성 명 :               (인)

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 5】

대 표 자 선 임 계

본인은 대구광역시 서구청에서 시행하는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○건축사사무소 (공동)대표 ○○○에게 위임합니다.

2023.     .     .

○○○건축사사무소

대표 건축사 ○○○

대구광역시 서구청장 귀하

※ 하나의 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사

사무소가 공동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

【서식 6】

서       약       서

당사는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』 설계공모에 응모함에 있어 설계공모지침을 성실히 준수하고, 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 구의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2023년      월       일

업    체    명 :

주사무소소재지 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록번호 :

주 민 등 록 번 호 :

업    체    명 :

주사무소소재지 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록본호 :

주 민 등 록 번 호 :

업    체    명 :

주사무소소재지 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록본호 :

주 민 등 록 번 호 :

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 7】

사 전 접 촉   금 지   서 약 서

본인은 대구광역시 서구청에서 시행하는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』 설계공모 심사와 관련하여 공정하고 투명한 심사를 위해 이유여하를 막론하고 심사위원과 사전접촉을 포함한 불공정 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

2023.    .     .

○○○건축사사무소

대표 건축사 ○○○

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 8】

Health & Kids Dream Center 건립공사 설계공모 서면질의서
업 체 명		응모신청 접수번호
대 표 자	(인)	전화번호
소 재 지		FAX번호 (E-mail)	( )
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

※ E-mail 또는 FAX 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인할 것

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 9】

설계공모 참여신청서
※ 접 수 번 호			(기재하지 말 것)
제출자	업 체 명
	대 표 자
	소 재 지
귀 구에서 주최하는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』 공모안을 제출합니다. 2023년 월 일 신 청 인(대표자) (인) 대구광역시 서구청장 귀하
구비서류 1. 심사용 도판 2매 2. 심사용 설계도면 15부 3. USB 1매 4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시)
------------------ (인) ----------- (절취선) ----------- (인) ------------------
『Health & Kids Dream Center 건립공사』공모안 접수증
※ 접수번호						접 수 인
업 체 명				전화번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	대구광역시 서 구 청

【서식 10】

심사위원 기피 신청서

사 업 명 : 『Health & Kids Dream Center 건립공사』

기피위원

성 명	소 속	기피 사유

2023년    월     일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

성    명 :             (인)

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 11】

사 전 접 촉   여 부   확 인 서

본인은 대구광역시 서구청에서 시행하는 『Health & Kids Dream Center 건립공사』 설계공모 심사와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전 접촉 등을 시도에 대한 사실 여부를 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2023.    .     .

○○○건축사사무소

대표 건축사 ○○○

대구광역시 서구청장 귀하

【서식 12】

건 축 상 세 개 요

사 업 명 : 『Health & Kids Dream Center 건립공사』

구 분		설 계 내 역	비 고
건축개요	대지위치
	지역·지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡	증 ㎡
	건축면적	㎡	증 ㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감 (주요마감)
설비개요 (냉․난방)
주차대수	계 획		법정대수 산출근거
	법 적
조경개요	계 획		산출근거
	법 적
기타사항	건축물에너지효율등급
	제로에너지
	녹색건축
	장애물없는생활환경

【서식 13】

Health & Kids Dream Center 건립공사

층별 세부용도 및 면적표

층 별	실별용도	면 적 (㎡)	비 고
	합 계
지하 1층	소 계
	공 용
지상 1층	소 계
	공 용
2층	소 계
	공 용
3층	소 계
	공 용
4층	소 계
	공 용

【서식 14】

Health & Kids Dream Center 건립공사

시설별 면적 비교표

(단위 : ㎡)

구 분			기준면적	계획면적	증․감	증감률(%)	비 고
계
	지 하
	공 용 부

※ 증 · 감  : 지침서에서 제시한 면적 대비 증감면적을 기재 (±로 표기)

※ 증감률  : 지침서 면적 대비 계획면적의 증감율 기재 (±로 표기)

【서식 15】

Health & Kids Dream Center 건립공사

관련법규 검토서

법규명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설계내용	비 고

【서식 16】

추정공사비 내역서

사 업 명 : 『Health & Kids Dream Center 건립공사』

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구 성 비
건축공사	건 축
	기 계
	토 목
	조 경
	소 계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제 경 비
총 계

【서식 17】

Health & Kids Dream Center 건립공사

설  계  도  면

【서식 18】

『Health & Kids Dream Center 건립공사』설계공모

평 가 사 유 서

구 분	평 가 사 유 (심 사 위 원 : )
당선작
우수작
가 작
입선작

.

.

.

.

구 분	평 가 사 유 (심 사 위 원 : )
당선작
우수작
가 작
입선작