- 서구어린이도서관 -

천체투영관 시스템 설치 과업지시서

2023. 10.

Ⅰ		사업 개요

1. 사업목적과 방향

가. 천체투영관 신규 설치로 서구어린이도서관 이용자의 만족도 향상

나. 디지털 천체투영시스템을 활용함으로써 과학문화의 창달과 천문교육에 대한 흥미와 학습 동기 유발

다. 디지털 방식의 다양한 최신 콘텐츠를 활용할 수 있는 디지털 천체투영시스템을 통한 대구시민 및 어린이들에게 천문과학에 대한 관심을 높이고 도서관 활성화에 기여

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 서구어린이도서관 천체투영관 시스템 설치

나. 사업위치 : 서구어린이도서관

다. 사 업 비 : 금160,000,000원정도

※ 부가세 및 본 사업에 소요되는 일체의 제반경비 등 포함

라. 사업기간 : 계약체결일로부터 120일 이내

마. 입찰방식 : 일반입찰

바. 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

3. 설치예정 시설 및 장비

가. 디지털 천체투영 프로젝션

나. 이미지제너레이터 및 통합제어 컴퓨터

다. 천체투영 시뮬레이션 및 통합제어 운영 프로그램

라. 음향 시스템 및 벽조명

마. 돔 스크린 6m

4. 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하지는 계약에 관한 법률 」 및 같은 법 시행령, 계약예규 등 계약관련 규정에 결격사유가 없는 업체

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 물품분류번호 6010430601 (성좌투영기)로 입찰참가 등록업체

다. 본 사업은 20억원 미만 사업으로 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부 고시)를 준수하며, 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없습니다.

라. 본 사업은 소프트웨어진흥법 제24조의2제3항에 따라 ‘상호출자제한기업집단소속회사’는 입찰에 참여할 수 없습니다.

마. 공동수급체 구성

1) 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우에는 대표업체를 포함하여 5개 업체 이내로 하고(업체별 수급비율 명기), 공동수급협정서를 제출하여야 한다.

2) 공동수급체의 대표자는 위 “나”항의 자격을 갖춘 자로 하여야 한다.

3) 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없다.

5. 제안서 제출

가. 제출기간 : 입찰공고 참조 (마감시간 이후 접수 불가)

나. 제출장소 : 입찰공고 참조

다. 제출방법 : 온라인 제출 또는 우편 접수

라. 제출자료

1) 서류

- 청렴계약이행서약서 1부 <서식 3호>

- 보안서약서 1부 <서식 4호>

- 사용인감계 1부 <서식 5호>

- 사업등록증 사본(법인의 경우 법인등기부등본) 1부

- 인감증명서 (법인은 법인인감증명서) 1부

2) 기술제안서 1부 <서식 8호>

3) 사업수행능력 평가서 1부<서식 9호 ~ 15호>

4) 평가용 PDF 설명자료 포함

5) 사업자 신고필증 1부.

6) 실적증명원(발주기관에서 3개월 이내 발급한 원본) 각 1부

7) 특기사항 : 등록접수 후 기 제출서류에 대하여 결격사유 발생 시 응모자격이 박탈되며, 협상대상자로 선정된 경우는 무효처리 됨.

마. 질의응답

1) 질의기간 : 입찰공고 기간

2) 접 수 처 : 대구광역시 서구 교육청소년과 (담당자 : 행정7급 이상호)

3) 접수방법 : 제공한 서면질의서<서식 2호>에 작성하여 e-메일(hojjang@korea.kr) 또는 팩스(053-663-5641)로 접수 후 접수 여부를 반드시 유선(053-663-5641)으로 확인하여야 한다.

6. 제안서 제출 시 유의사항

가. 제출기한 내에 제출하여야 하며, 제안서 제출 후 추가 제출이나 변경, 수정, 보완할 수 없다.

나. 제안서는 가격제안서(전자입찰), 기술제안서, 사업수행능력 평가자료(정량적 지표 평가)를 각각 분리하여 제출하여야 한다.

다. 제안사는 기술제안서에 제출자를 인지할 수 있는 표기를 할 수 없으며, 이를 위반할 경우에는 평가에서 제외될 수 있다.

라. 제출된 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안서 제출과 관련된 일체 소요비용을 제안사의 부담으로 하고 제안서 작성비용은 보상하지 않는다.

마. 제출된 서류의 위·변조나 제안내용에 허위사실 또는 입찰참가자격 위반등이 발견된 경우에는 낙찰자로 선정된 이후라도 취소할 수 있다.

바. 제출한 모든 제안서는 평가위원․담당자 및 업무실무자 외에 제3자에게 해당업체의 권익보호 차원에서 비공개를 원칙으로 한다.

사. 입찰 제출서류가 사본일 경우에는“원본과 틀림없음”을 기입하고 제출된 인감을 날인하여 제출하여야 한다.

아. 제안사는 제안요청서 및 기타 입찰에 필요한 일체의 사항을 숙지한 후  입찰에 응하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 제안사에게 있다.

자. 발주기관은 본 사업 수행에 필요하다고 판단하는 경우 협상을 통해 사업내용, 참여인력, 추진일정, 기타 사항의 추가 또는 변경을 요구할 수 있으며, 이에 필요한 비용은 제안사가 부담한다.

7. 제안서 발표

가. 제안서 발표 일시 및 장소 : 입찰공고문 참조

나. 방법 및 시간

1) 제안서 발표는 온라인으로 제출한 프레젠테이션(PDF)으로 설명한다.

- 제안서 대표자 또는 임직원(6개월 이상 당해업체 근무) 직접 발표

- 발표 자료에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없음

2) 발표시간은 업체당 20분 이내로 제한하고 질의·응답 15분이며 상황에 따라 평가위원회에서 조정이 가능하다.

다. 유의사항

1) 발표내용과 제안서 내용이 상이할 경우 제안서가 우선한다.

2) 발표자 및 참석자 인적사항(근무기간 포함)은 제안서 평가일에 제출한다.

Ⅱ		과업내용 및 지침

1. 과업 내용

가. 대구 서구 어린이관 천체투영관에 필요한 제반 장비와 운영시스템 신규 제작 및 설치

1) 디지털 천체투영 프로젝션

2) 이미지제너레이터 및 통합제어 컴퓨터

3) 천체투영 시뮬레이션 및 통합제어 운영 프로그램

4) 영상자동보정 시스템

5) 음향 시스템 및 벽조명

6) 돔 스크린 6m

나. 사업자는 장비 및 운영시스템 외에 천체투영실을 원활히 운영하는데 필요한 관련 시설 조성과 필요 집기류를 공급하여야 함

다. 천체투영실 운영에 필요한 각종 정보제공, 운영자 교육, 기술이전 등 유지관리의 효과적인 방안 제시

2. 기본 지침

가. 일반조건

1) 본 과업지침은 과업수행을 위한 사항들을 규정하였으며, 이 규정에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 각종 관련법령 및 규정에 따라 발주기관과 협의하여 수행하여야 한다. 또한, 경미한 사항에 대하여 발주기관이 별도의 추가과업이 필요하다고 인정할 경우, 사업자는 발주기관의 요구사항에 따라야 하며 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

2) 본 과업을 수행함에 있어 과업의 의도와 특수성을 충분히 숙지하여 수행한다.

3) 과업수행에 필요한 경우 관계전문가의 자문 및 관계기관의 협의를 받아 계획에 반영하여야 한다.

4) 제안서 제출 시 포함된 참여기술자는 특별한 사유가 인정되지 않는 한 교체할 수 없다.

5) 발주기관은 과업수행자 또는 하도급 계약자가 업무 추진 능력이 없다고 인정되거나 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우에는 사업자에게 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 사업자는 특별한 사유가 없는 한 해당자를 교체하여야 한다.

6) 본 과업은 관련된 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 및 전시시설 등과 밀접한 협조체계를 이루어 사업의 일체성을 확보하여야 한다.

7) 최적의 편의성을 고려하여 설치하여야 하고 운영과 관리의 효율성을 제고하여 계획하여야 한다.

8) 발주기관이 필요에 의해 과업발표회 등을 요구할 경우, 사업자는 이에 대해 관련자료 등을 준비하여야 한다.

9) 과업을 수행하는데 있어 제반 과업에 필요한 조사․수집 경비는 사업자가 부담한다.

10) 과업수행에 필요한 자료를 인용할 경우, 그 출처를 반드시 명기한다.

11) 무상하자 보수기간은 설치·검사 완료 후 1년으로 한다.

12) 최종 검사는 설치가 끝난 후 발주기관과 발주기관이 지정하는 전문가가 실시하며 과업지시서에 준하여 검사 시 지적하는 사항은 반드시 반영하여야 한다.

나. 과업착수

1) 계약자는 계약체결 후 7일 이내에 본 과업에 착수하고, 착수 시 착수계를 제출하여야 한다.

2) 착수계: 착수보고서(과업수행계획서 포함), 예상 공정표, 참여인력 및 조직 편성표(참여기술자 보안각서 포함), 산출물 목록 및 정의서, 보안각서, 계약 내역서 구성 내용 등

3. 계약자 준수사항

가. 업무협의

1) 계약자는 착수계 제출 시 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

2) 과업 수행과정 중 예기치 못한 상황이 발생하였을 때에는 발주기관과 업무 협의를 하여야 한다.

나. 과업진행보고

1) 수시보고 : 발주기관의 요청이 있거나 계약자가 주요결정사항에 있어 필요한 경우

2) 주간보고 : 매주 감독관이 지정하는 일시에 보고

- 과업추진내용 및 공정현황

- 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

3) 시험보고 : 현장 설치 후 10일 이상 작동시험 후, 결과 보고

4) 설치보고 : 승인된 최종성과물의 현장 설치 후 3일 이내 보고

5) 최종보고 : 작업 완료 보고

- 발주기관의 중간검사 지적 사항 이행보고, 최종검사 계획 및 방법, 운영자 교육 계획, 연차별 유지보수 계획서

다. 보안사항

1) 계약자는 과업수행기간 중 모든 사업사항에 대한 보안책임이 있으며, 보안규정을 준수하여야 한다.

2) 계약자는 보안대책을 수립하여야 하며 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계와 함께 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품은 발주기관의 허락 없이 계약자가 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

4) 기타 보안에 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항의 불이행으로 발생하는 모든 책임은 계약자가 진다.

마. 사업공정 변경조건 및 중지

1) 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 기타 천재지변이나 발주자가 필요하다고 인정할 때

3) 과업수행자의 귀책사유가 아닌 인․허가, 승인에 따른 기간의 소요, 관계 기관과의 협의지연 등 부득이한 사유로 과업기간 연장이 불가피한 경우 그 사유를 제출하고 그 사유가 타당하다고 인정되는 경우에는 관계법령이 정하는 범위 안에서 계약 기간을 연장할 수 있다.

바. 준공도서

과업 수행 종료 후에는 아래의 표에 제시된 준공도서를 작성하여 계약 종료일 전에 제출한다.

구 분	규 격	수 량	비 고
내역서	A4	3부	CD 또는 USB
작동 및 운영 매뉴얼	A4	3부	CD 또는 USB
공정보고서 (변경된 평면도 포함)	A4	3부	CD 또는 USB
제작 프로그램 및 조사내용 콘텐츠 일체		각 1식	CD 또는 DVD제출
복구용 CD		3식	Install 용

사. 기타

1) 최소 10일 이상의 현장테스트를 진행하여 납품한 제품의 안정성 확보

2) 1년간 무상하자보수를 원칙으로 하며, 이와 관련 하자보수이행증권 제출

3) 설치 예정 공간의 기존 장비는 폐기 또는 지정 장소로 이동하여 보관한다.

Ⅲ		과업지시서

1. 과업지시서

가. 일반 사항

1) 이 시스템은 천체투영실 특성에 맞는 운영을 원활히 할 수 있도록 국제적인 표준성․호환성․신뢰성․편리성․경제성․정밀성을 갖추어야 하며 천문우주분야를 비롯한 다양한 영역의 영상 콘텐츠(풀돔 영상물 등)를 돔스크린에 유용하게 사용할 수 있어야 한다.

2) 본 계약은 대구 서구 어린이관 천체투영관 운영에 필요한 디지털 천체투영시스템의 설계․구성 및 설치, 정상적인 시스템 운영에 필요 운영자 교육 등이 포함된다.

3) 천체투영시스템 설치 시 건물의 일부 변경이 필요할 경우 공사 및 비용부담은 납품업체에서 담당해야 하며 이와 관련된 모든 행정절차도 납품업체에서 수행하여야 한다.

4) 아래의 내용은 명세서(도면 포함)가 제출되어야 한다.

가) 천체투영시스템의 기능과 용량 및 주요 장비에 대한 설명서

나) 과업지시서 대비 제안내용 적합성

- 입찰 제안요청서 규격과 입찰 참가업체의 제안 규격의 비교 등

다) 전 시스템 운영체계도, 단위기기, 설계도 등 유지관리에 필요한 기본도면

라) 1년간 유지관리에 필요한 부속품과 소모품

마) 납품업체가 특별히 제공하고자 하는 제안 사항들

바) 건물의 일부 변경이 필요할 경우 그 내용과 공사 계획

5) 평가위원이 기술적 우수성을 인식할 수 있도록 평가항목에 기초해 다음 사항을 충분히 제안서에 기술하여야 한다.

가) 천체투영시스템을 구성하는 장비(하드웨어)의 구성과 사양, 특징

나) 프로젝터 채널구성, 렌즈를 조합한 시스템 총밝기 및 스크린 해상도

다) 기존 좌석의 철거와 신규 와식 좌석의 설치 방안

라) 기술지원 및 관리자 교육의 방법, 우수성

6) 위험성이 있는 부분은 한국어로 경고표시를 하도록 한다.

7) 천체투영 시스템 각 장치의 기능과 제원 등을 명시한 표시 패널을 부착하여야 한다.

8) 만약 제조사와 발주기관의 의견이 상이한 경우 발주기관의 의견을 존중한다.

9) 발주 규격에 대한 품목변경 사유가 발생할 경우 동등 이상의 규격으로  적합한 것으로 수용할 수 있으나, 사전에 발주기관의 승인을 받아야 하며, 공사기간 중에 제품의 공급이 중단되어 새로 출시되는 고급사양으로 제품의 대체요구 등 경미한 규격 변경에 대해서는 발주기관의 의견이 반영되어야 한다.

10) 준공 전후 설치업체는 관련 담당자들이 유지관리 및 운영에 필요한 사항을 충분히 숙지할 수 있도록 교육 훈련시킬 의무가 있으며, 교육내용은 시스템 전반을 운영할 수 있는 기능, 피교육 대상자 수준에 따라 교육할 수 있는 프로그램 운영기능, 간단한 응급조치 능력 및 간단한 영상 프로그램 제작 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 한다.

11) 무상하자보수기간은 설치·검사완료 후 1년으로 한다.

12) 디지털 천체투영시스템 운영에 필요한 부수적 기기들에 요구되는 소모품들은 1년간 무상 공급되어야 한다.

13) 납품기한까지 모든 시스템이 설치 및 최종검사가 완료되어야 하며, 세부일정은 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

14) 최종 검사는 설치가 끝난 후 발주기관과 발주기관이 지정하는 전문가가 실시하며 제안요청서에 준한 검사 시 지적하는 사항은 반드시 반영하여야 한다.

15) 천체투영실 관련 소방 법규를 준수하여야 한다.

나. 일반 규격

1) 디지털 프로젝션시스템은 돔 직경에서 3K 이상의 해상도를 구현해야 한다.

2) 돔스크린에 다양한 천체현상을 지면 어디서나, 임의의 시간에 인근 우주 공간에서 보는 것처럼 동적 영상을 투사할 수 있어야 하며 필수적인 천문 현상 및 가상적 우주여행 효과와 더불어 천문분야 외에 다른 과학 영상의 투영도 가능해야 한다.

4) 통합제어시스템은 돔 내에서 무선제어가 가능해야 한다.

5) 통합제어시스템을 설치하고 운영자가 관람자 반응을 살필 수 있도록 상영관 내에 컨트롤데스크를 설치하여야 한다.

6) 어떠한 풀돔 영상물도 완벽하게 상영이 가능하도록 운영프로그램 및 하드웨어 시스템을 구성되어 있어야 한다.

7) 천체투영시스템은 그 기능을 추가 확장할 수 있는 구조를 가지고 있어야 하며, 사용자가 자신의 쇼를 만들 수 있는 쇼 프로그래밍 기능을 가지고 있어야 한다.

8) 5.1 음향시스템을 설치해야 한다.

9) 투영관 내부 벽조명을 설치해야 한다.

10) 돔 스크린은 지름 6m의 돔 스크린을 설치하고, 스크린의 특정 부위에 왜곡이나 난반사가 있어서는 안되며, 천체현상 및 영상을 정확하고 뚜렷하게 볼 수 있도록 설계, 설치되어야 한다.

다. 상세 규격

1) 디지털 천체투영시스템

입찰제안자는 대구 서구 어린이관 천체투영관에 제작․설치하고자 하는 장비의 제조사, 제품명, 사양, 수량 등을  명확히 기재하여야 한다. 또한 투영시스템의 채널수, 화면분할 방식, 블렌딩(화면겹침) 정도, 스크린 해상도, 밝기 등을 구체적으로 명기해야 한다.

※ 스크린 해상도 = 프로젝터 수직방향 해상도(pixel수)×화면분할수×(1-블렌딩 비율)

※ 밝기 = 프로젝터 밝기(lm) × 대수 × (1-블렌딩 비율)

가) 프로젝터(Projector) 및 렌즈(Lens): 4채널 이상의 프로젝터를 이용해 6미터의 돔스크린에 최적화된 풀돔영상을 투영할 수 있도록 설치되어야 하며, 전체 시스템은 아래의 최소 품질 이상이 되어야 한다.

① 광원(Light Source) : 각 프로젝터 당 2300 lumen 이상

② 해상도(Resolution) : 돔 직경 3K이상

③ 명암비(Contrast Ratio) : 프로젝터당 500,000:1 이상

④ 광원수명(Lamp Durability) : 20,000시간 이상

⑤ 렌즈는 각각의 프로젝터에 최적화된 상태로 장착되어야 하며 채널당 화면 블렌딩 비율이 30% 이하(관련 도면 등 자료 제시)여야 한다.

나) 각각의 프로젝터는 스크린 하단에 견고히 고정되어 물리적 변형이 없도록 설치되어야 한다.

다) 유지보수용으로 사용할 수 있는 스페어 프로젝터를 1대 추가 제공한다.

2) 이미지제너레이터 및 통합제어 컴퓨터

가) 이미지제너레이터는 통합제어 컴퓨터를 통해 완벽하게 동기화되어야 한다.

나) 설치 예정 프로젝터와 최적의 조합을 갖춘 워크스테이션급 컴퓨터로 3K급 이상의 고해상도 영상물을 원활히 상영할 수 있어야 한다.

다) 3K급 이상의 천체 시뮬레이션 운영프로그램의 리얼타임 시뮬레이션이 원활히 수행되어야 한다.

라) 돔 내부 어디에서나 무선제어가 가능해야 하며, 태블릿 PC 1대를 제공해야 한다.

마) 통합제어 컴퓨터와 주변기기(음향제어, 조명제어 등)은 하나의 네트워크로 구성되어 하나의 콘솔에서 조정 가능하여야 한다.

바) 프로젝터 간 밝기 차이, 색감 차이, 기하학적 차이 등을 카메라와 소프트웨어를 사용하여 기하학적 정렬, 엣지 블렌딩, 밝기·색상·다크이미지 균질화 기능을 자동으로 수행하는 오토캘리브레이션 기능이 있어야 한다.

사) 오토캘리브레이션 전용 카메라 및 렌즈, 소프트웨어, 삼각대의 등 필요한 장비가 제공되어야 한다.

3) 천체투영 시물레이션 및 통합제어 운영 프로그램

가) 천체투영 시뮬레이션 운영프로그램의 해상도는 3K급 이상이어야 하며 대구 서구 어린이관 돔스크린에 왜곡 없이 투영되어야 한다.

나) 정밀한 천체관측 데이터를 기반으로 항성, 행성, 성운․성단․은하 등 모든 천체의 리얼타임 시뮬레이션이 가능해야 한다.

다) 태양계 행성의 3D texture 정보 및 시뮬레이션이 가능해야 한다.

라) 통합제어 운영 프로그램은 천체투영 시뮬레이션 운영 프로그램, 오디오 및 조명, 이미지제너레이터등 모든 시스템을 통합하여 제어할 수 있어야 한다.

마) 통합제어 운영프로그램은 돔영상을 포함한 각종 영상 콘텐츠를 제작하고 편집할 수 있는 기능이 포함되어야 한다.

바) 소프트웨어와 원격제어시스템의 인터페이스는 한글로 표현되어야하며 사용자의 요구에 따라 편집 가능하여야 한다.

사) 사용자가 임의의 천체를 선택하여 확대 및 축소가 가능해야 한다. 이때 임의의 천체에 대한 데이터가 화면상에 표시될 수 있어야 한다.

아) 통합제어는 운영자가 자신의 쇼 프로그램을 만들고 저장할 수 있는 기능이 포함되어야 한다.

자) 통합제어 기능을 추가 확장할 수 있는 구조를 가지고 있어야 한다.

자) 통합제어용 컨트롤 데스트를 제작하여 설치해야 한다.

4) 음향 시스템 및 조명

가) 음향 시스템은 다음의 사양을 기본으로 한다.

① 디지털 5.1채널 이상 시스템으로 구성해야 한다.

② 음향 시스템은 다양한 형태의 오디오파일을 안정적으로 재생할 수 있어야 하며 통합제어시스템으로 제어가능해야 한다.

③ 무선 마이크 1대를 기본제공해야 하며, 운영자가 천체투영실 내에서 자유롭게 음향을 사용할 수 있도록 설치해야 한다.

④ 무선마이크와 연결하여 사용할 수 있는 관리자 안내방송용 스피커는 별도로 전면에 설치한다.

⑤ 관람객의 입출입시 사용가능한 천체투영관 내부 벽조명을 설치해야하며, 통합제어시스템으로 제어가 가능해야 한다.

5) 기타

가) 천체투영실 운영 및 유지보수에 필요한 장비 제안

나) 3KW 이상 UPS 1대를 설치한다.

2. 기술 지원 및 사후 관리

가. 계약자는 최종검사를 위해 1인 이상의 전문가를 천체투영실에 상주시켜 운영요원에 대한 교육 훈련 및 장비의 점검 교육을 실시하여야 한다.

1) 교육내용은 시스템 전반을 운영할 수 있는 능력, 장비 관리 능력,  간단한 응급조치 능력 및 영상 프로그램 운용(편집) 능력을 포함하여야 한다.

2) 이 기간 내에 전수교육이 완료되지 않을 경우 정상적인 운영이 가능하도록 발주처는 교육훈련기간을 연장 요구할 수 있으며 계약자는 무상으로 이에 응하여야 한다.

나. 천체투영실의 안정적인 작동과 효율적으로 유지보수 및 관리ㆍ운영이 가능하도록 매뉴얼을 작성하여야 하며 유지관리에 필요한 비용을 산정하여 기술하여야 한다.

다. 긴급사항 발생 시 조치체계에 관한 사항을 상세히 기술하여 응급조치가 가능하도록 매뉴얼을 작성하여야 하며, 관리ㆍ운영에 필요한 인력 및 필요 장비에 대하여 상세히 기술하여야 한다.

라. 무상 하자보수에 관한 사항

1) 무상 하자보수 기간은 설치·검사 완료일로부터 1년으로 하며, 이 기간에 발생하는 모든 하자보수와 소모품 조달은 무상으로 하는 것을 원칙으로 한다.

2) 제안사는 무상 하자보수 계획을 제안서에 명확하고 자세하게 기술해야하며, 무상 하자보수 계획 내용 중에는 하자보수 인원, 부품의 예상평균수명, 상주계획(또는 방문점검계획), 월별, 분기별, 반기별 및 연도별 점검일지, 부품 조달계획, 주요저장부품 목록 등 장비의 안정적 운용을 위한 제반 사항을 기록해야 한다.

3) 무상 하자보수업무와 관련하여 운영자가 공문 또는 유·무선으로 요청한 때 접수일 부터 48시간 이내에 기술자가 현장에 도착하여 보수에 착수하여야 한다. 위 시간 내에 기술자가 현장에 도착하지 않아 보수에 착수하지 않을 경우 운영자가 보수를 요청한 날로부터 기술자가 현장에 도착하여 보수에 착수하는 날의 전일까지의 기간만큼 무상 유지보수기간을 연장한다.

마. 유상 유지보수 계획 및 기술이전

1) 제안자는 무상 하자보수 기간 종료 후의 유상 유지보수 계획서, 각 구성 부품별 가격과 제시한 내구성에 근거하여 연간 소요 비용을 제안서에 포함시켜야한다. 이 연간 소요 비용은 차후 유상 유지보수 계약의 근거가 되며, 계약자는 유상 유지보수 계약 시 이 비용에 물가 상승률을 감안한 비용 이상으로 유지보수 계약을 맺을 수 없다.

Ⅳ		제안서 작성

1. 제출도서의 종류 및 규격

연번	도서명		수량	규격 및 양식
1	제안서	기술제안서	1부	• A4규격, 횡으로 작성 • 좌철 무선무철로 제본 • 단면 인쇄(컬러사용 가능) • 제공된 표지(서식)와 용지서식을 사용하여 총 30매 이내 작성 • 매수 산정 시 표지만 제외
2	사업수행능력 평가서		2부	• 규격은 A4(210㎜×297㎜), 종으로 작성 • 표지는 백색아트지(150g/㎡, 무광택) • 내용지는 백상지로 단면인쇄(120g/㎡) • 단면 흑백인쇄, 무선좌철
3	평가용 PDF 설명자료		1부	• 제안서 내용을 중심으로 20분 이내 발표 할 수 있도록 작성 (동영상 및 음향 삽입금지)
4	USB		각 2set	• 상기 내용을 모두 수록
*	가격입찰서(미제출)			• 국가종합전자조달시스템(나라장터) 전자입찰로 대치함

2. 제출도서의 작성방법

가. 공통사항

1) 모든 제출도서의 표지는 백색 아트지(150g/㎡, 무광택)를, 내용용지는 백상지(120g/㎡)를 사용한다.

2) 표지 및 USB에는 제목을 표기하고 기술제안서 1부 표지와 USB에는 회사명을 흑색으로 표기한다. <별지서식>참조

3) 주요 시설물 명칭 및 규모, 면적은 해당 시설물에 직접 기재한다.

4) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 부득이한 경우 영문이나 한문을 한글과 함께 표기할 수 있다.

나. 기술제안서

1) A4 규격용지, 좌철제본, 단면인쇄(8호 서식 참조)로 작성한다.

2) 매수는 표지 제외 30쪽 이내이며 칼라사용 가능

3) 쪽 번호는 하단 중앙에 표시한다.

4) 제출도서 중 1부만 표지에 (대표)업체명을 기재하고 나머지 제출부수에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

5) 기술제안서 제출은 1회에 한하며, 추가 제출이나 수정 또는 보완이 불가합니다.

6) 작성요령과 과업지시서에 기재된 모든 항목을 빠짐없이 명확하고 구체적으로 기재하여야 하며 허위로 기재된 사실이 발견될 경우 평가에서 불이익을 당하거나 평가대상에서 제외될 수 있다.

다. 사업수행능력 평가서

1) 쪽 번호는 하단 중앙에 표기하고 회사소개서의 전체 쪽수는 표지만 제외하여 단면인쇄 30쪽 이내로 제작하되, 증빙서류는 쪽수에서 제외한다.

2) 사업수행능력 평가서에 기입된 일반현황 및 연혁, 신용평가등급확인서, 최근 5년간 사업수행실적, 근무인력 현황 등을 아래 목차에 따라 간략히 정리하여 기입한다.

※ 사업수행능력 평가서(업체현황 및 사업수행 방안)는 별지서식 참조

라. 평가용 PDF

1) 30분(발표 20분, 질의 10분) 이내 발표할 수 있도록 설명 자료를 작성한다.

2) PDF 제안내용 발표는 제안서를 제출한 입찰참가업체의 대표자 또는 임직원(6개월 이상 당해 업체에 근무자)이 직접 발표 하여야 한다.

3) 설명자료에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

4) 발표순서는 발표당일 제안사가 추첨하여 결정되며, 타 제안사의 발표를 청취, 녹음할 수 없다.

5) USB에 저장하여 제출한다.

3. 기술제안서 작성 요령

가. 제공된 표지[서식9호]를 사용, 표지 및 목차를 포함하여 총 30매 이내로 하여 구성한다.

나. 글자체, 글자크기는 자유롭게 작성하되 가독성을 고려하여 자유롭게 지정한다.

라. 제안서 작성은 다음 표의 목차 및 구성 내용을 참고하여 작성한다.

<제안서작성목차-예시>

Ⅰ. 사업의 개요	사업 개요 사업목적 및 내용 납품 실적, 제안 시스템의 장점, 주요기능 기본 사업수행 제안 방향 및 제안 시스템의 전반적인 특성 등
Ⅱ. 사업수행 계획 및 추진 방안	기존 시스템의 철거 및 설치방안 천체투영실 배치(프로젝터, 컴퓨터 시스템, 음향, 조명 등) H/W, S/W 구축 세부계획 및 장비 사양 상세 기술 통합제어시스템 특성 및 조작 편의성 세부 연출기법 과업지시서 대비 제안내용 적합표 세부 사업추진 일정 및 공정관리 계획(상세히 제시)
Ⅲ. 사업관리 및 기술지원 계획	사업관리 방안(보고 체계, 안전관리 계획) 사후관리 및 운영 계획 시험운영 및 기술이전 등 지원방안 특별 제안 및 기타 추가 사항

4. 제안(요청)서 효력 및 유의사항

가. 제안요청서의 성격

1) 본 제안요청서(과업내용 및 지침포함)의 내용은 발주기관과 제안사(계약체결 이후에는 사업시행자)간의 적법한 협의 또는 발주기관의 내부사정에 따라 수정․변경될 수 있다.

2) 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반사항 모두를 상세히 기술한 것은 아니다.

3) 비록 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 발주기관과 협의하여 과업범위에 포함하여야 한다.

4) 제안요청서에 대한 질의 답변사항은 모든 제안사에게 동일한 효력을 갖는다.

나. 제안서의 효력

1) 제안서에 명시된 내용과 협상 시 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

2) 발주기관의 조치 또는 기타 불가항력적인 환경변화로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

3) 발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

4) 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있다.

다. 작성 시 유의사항

1) 모든 제안사항은 현실적으로 제작․설치 및 실행 가능성이 있어야 한다.

2) 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여야 하며, ‘～를 제공할 수도 있다’, ‘～이 가능하다’, ‘～를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

3) 제안사는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있다. 이 경우 입찰참가자는 이에 적극 응해야 한다.

4) 제안서 내의 모든 참고 및 인용 자료는 출처를 제시하여야 한다.

5) 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용할 수 없다.

6) 모든 산출물은 지적재산권 관련 사항을 주의하여 작성하여야 하며 지적재산권 관련 문제발생 시에는 제안사가 책임을 진다.

7) 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 제안서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나, 입증요구에 입증하지 못하는 경우, 지침을 준수하지 않은 제안서는 심사제외 등 불이익이 있을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기하지 못한다.

8) 기술인력 보유현황에 기재된 기술자는 반드시 용역수행에 참여하여야 하며, 당해 용역에 참여하지 아니하는 경우 그 인원이 업체선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다. 단, 퇴직․질병 등의 사유로 부득이 구성원을 변경할 경우에는 미리 서면으로 발주기관의 승인을 얻어 당초 구성원과 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 가진 자를 배치하여야 한다.

9) 제안서 작성․제출 시에는 반드시 발주기관이 지정한 제안서 규격, 작성순서(서식)에 따라 철하여 제출한다.

10) 제안서는 제출요구 시한 내에 접수된 것만 유효하다.

11) 설계도서 및 과업지시서에 명시되지 않은 사항일지라도 당연히 시공해야 할 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 발주기관의 요구에 따라 사업시행자의 부담으로 시공하여야 한다.

12) 심사의 공정을 위해 제안서의 표지 및 본문내지 어떠한 곳에도 응모업체를 직·간접적으로 식별할 수 있는 내용이나 표식은 불가하다.

13) 제안서 작성과 관련된 질의는 지정기일에만 서면으로 가능하며, 입찰참가 등록을 한 업체 모두에게 일괄로 답변하며 서면으로 답변한 내용만을 유효한 것으로 한다.