설 연휴 가스‧전기 안전관리 요령

민족의 최대 명절인 설! 가정에서 반드시 지켜야 할 가스안전수칙

ꊱ 고향길 떠나기 전 가스시설 점검사항

▶ 가스레인지등 모든 가스시설의 콕은 물론 중간밸브까지 완전히 잠근다.

▶ 가스보일러는 동파방지를 위해 전원코드는 반드시 꽂아둔다.

ꊲ 음식장만을 위해 휴대용 가스렌지 사용시 안전수칙

▶ 음식을 조리할 때, 너무 큰 냄비를 사용하면 복사열로 인해 부탄 캔이 폭발할 수 있으므로 냄비가 삼발이보다 크지 않은지 확인하고, 사용한 후에는 부탄캔을 휴대용 가스렌지로부터 분리하여 환기가 잘 되는 곳에 보관한다.

▶ 추운 날씨에 부탄가스가 잘 나오지 않는다고 부탄캔을 직접 가열하거나 끊는 물에 넣으면 용기가 파열되어 폭발할 수 있음으로 절대 하여서는 안된다.

ꊳ 집에 돌아와서 가스시설 점검사항

▶ 우선 가스보일러실, 주방 등을 충분히 환기시킨 후 사용한다.

▶ 가스보일러는 배기통과의 연결부분에 이탈은 없는지, 배기통이 처져 이물질이 쌓이지 않았는지 등을 점검한다.(장기간 사용하지 않은 보일러는 사용전 가스공급자의 안전점검을 받도록 한다)

▶ 가스보일러 작동시 이상한 소음 또는 배기팬 작동의 문제점이 발견되면 즉시 제조사의 A/S를 받도록 한다.

우리모두 전기안전관리 요령을 지켜 전기재해 없는 설연휴를 보냅시다.

■ 귀향시에는 반드시 전열기의 전원플러그를 뽑아 둔다.

■ 한 개의 콘센트에 전기소모량이 많은 전기후라이팬, 전기난로 등을 문어발식으로 사용하지 않는다.

■ 전기장판이나 전기담요는 사용중에 접혀지거나 무거운 물건으로 압력이 가하여지지 않도록 한다.

■ 전열기기 사용중에는 주변에 가열성 물질을 보관하거나 취급하지 않아야 한다.

■ 누전에 의한 화재사고를 예방하기 위하여 누전차단기를 설치하고 주기적(월1회 이상)으로 시험용 버튼(적색)을 눌러 정상 작동여부를 확인한다.

자료제공 : 서구청 경제과 (☎ 663-2671)