대구광역시 공고 제2019 - 1087호

2019년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 공고

소규모 영세사업장의 미세먼지 등 대기오염물질 저감과 노후 방지시설 설치 부담완화를 위해 「소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업」을 다음과 같이 시행하오니 지원 희망자는 2019. 10. 2.(수)까지 신청하여 주시기 바랍니다.

2019. 9

대 구 광 역 시 장

1. 사 업 명 : 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업

2. 총사업비 : 67억원

3. 지원내용 및 금액

❍ (지원내용) 대기배출시설의 방지시설 설치비용(사물인터넷(IoT) 설치비 포함)

❍ (지원금액)

설치비용의 90% 보조금(국비 50%, 지방비 40%), 나머지 자부담

방지시설 종류 및 시설 용량별 지원한도 내 보조금 지원 (붙임 3)

< 오염물질 성상별 방지시설 설치비 및 보조금 지원한도 >

구 분	입자상물질 방지시설	가스상물질 방지시설	조합 및 공동방지시설
설치비	최대 3억원	최대 3억원 (RTO 및 RCO는 5억원)	최대 8억원
보조금	최대 2.7억원	최대 2.7천만원 (RTO 및 RCO는 4.5억원)	최대 7.2억원

※ 조합 및 공동방지시설 설치비 한도는 최대 4억원, 보조금 한도는 최대 3.6억원이
기준이며, 필요시 설치비 4억원, 보조금 3.6억원 범위 내에서 추가 인정

※ 사물인터넷(IoT) 설치비 지원한도 : (붙임 4)

4. 지원대상 및 조건

❍ (지원대상)

공고일 현재 대구광역시 소재 사업장

「중소기업기본법 시행령」제3조제1항에 따른 중소기업*

* 중소기업확인서 첨부(중소벤처기업부장관 발행, 중소기업현황정보시스템 참조)

「대기환경보전법 시행령」제13조에 따른 1~5종 사업장

※「부가가치세법」제2조제3호에 따른 사업자에 해당되지 않으나 배출시설(보일러, 냉온수기, 건조시설 등)을 운영하는 자,「중소기업협동조합법」제3조에 따른 조합(이하 “조합”이라 한다)으로서 조합원이 생산하는 제품에 필요한 원·부자재 등을 제공하기 위해 설치한 배출시설을 운영하는 자는 지원 대상에 포함

※ 신청 사업장에서 환경전문공사업 등록업체를 직접 선정하여야 함

❍ (지원제외 대상)

대기배출시설 신·증설에 따라 의무적으로 설치해야 하는 신규 방지시설(’20년 강화된 배출허용기준 적용사업장 예외)

공공기관 및 공공시설에 설치하는 방지시설

3년 이내 설치한 방지시설과 5년 이내에 정부(중앙, 지방)로부터 지원 받은 방지시설*(지원 받은 방지시설에 한해 중복 지원 불가)

* 저녹스버너 설치지원 사업 등

❍ (보조금 지원조건)

보조금을 지원받은 사업자는 해당 방지시설을 3년 이상 운영하여야 함

※ 설치 완료 후 3년간 반기별 자가측정(측정대행 포함) 시행 후 자료 제출

보조금을 지원받은 방지시설에 사물인터넷(IoT)을 부착하여야 함

❍ (세부 지원 범위)

사업장당 1개 배출구에 연결된 방지시설 설치 지원을 원칙으로 하며 사업 예산이 충분한 경우 추가 지원 가능

「대기환경보전법 시행규칙」별표4의 대기오염방지시설만 지원

ㆍ후드, 덕트 송풍기 및 각종 펌프 등 방지시설에 딸린 기계․기구류 포함

ㆍ방지시설 설치를 위한 토목공사비, 전기공사비 등

지원 제외

ㆍ예비용 시설 및 기계․기구류 제외

ㆍ기존 방지시설, 덕트 등 일체 철거비

ㆍ방지시설을 보호하기 위한 지붕 또는 가건물 설치 공사비 등

5. 신청기간 : ’19. 9. 19.(목) ~ 10. 2.(수) 18:00 까지

6. 신청방법

❍ (방  법) 방문접수만 가능

❍ (접수처) 사업장 소재지 내 구‧군청 환경관련 부서(붙임 2) 방문

7. 주요 구비서류(붙임 1) – 정부화일(푸른색)에 철하여 3부 제출

① 소규모 대기오염방지시설 지원사업 참여신청서 1부

② 대기오염방지시설 설치계획서 1부

③ 대기배출시설 설치 허가(신고)증 사본 1부

④ 사업장 위치도 1부

⑤ 사업자 등록증 사본 1부

⑥ 자가측정결과(대기측정기록부)(신청일 기준 최근 3년 치) 사본 1부

⑦ 중소기업확인증 1부

⑧ 개인정보 수집․이용 및 제3자 위탁․제공 동의서 1부

⑨ 자체 방지시설 투자계획(해당시) 1부

⑩ 환경전문공사업체 등록증 사본 1부

※ 사본의 경우, 원본대조필 날인 후 제출

※ 외국인이 업주인 경우 사후 유지관리의무 2년을 준수여부 확인을 위하여 외국인증명서의 유효기간 등을 확인함

8. 사업장 선정 절차 및 평가항목

❍ (선정절차) 서류/현장실사 → 선정심사위원회 → 승인통보

❍ (평가항목) 사업장 여건, 방지시설 종류ㆍ설계조건ㆍ설계금액의
적정성, 설치효과 등

9. 사업비 집행

❍ 사업 완료 업체는 지급신청에 필요한 서류를 첨부하여「보조금 지급 신청서」를 작성하여 제출

※ 신청서 양식은 선정업체에 한하여 추후 제공

❍ 다음의 ①, ②, ③, ④호에 해당하는 때에는 보조금 전액 반환과 향후 5년간 보조금 교부대상에서 제외함

① 보조금 교부 조건을 위반하였을 경우

② 보조사업의 전부 또는 일부를 중단하였을 경우

③ 거짓 또는 부당한 방법으로 보조금을 교부받았을 경우

④ 보조사업과 관련하여 검사의 거부 또는 중대한 사항에 관한 거짓 보고를 하였을 경우

10. 보조금 환수

❍ 설치 후 3년 이내 방지시설의 전부 또는 일부를 정지하였을 때는 기간별로 보조금을 반환하여야 함 (붙임 5)

11. 지원대상 확정 및 통보 :  ’19. 10월 중 개별 통지

12. 기타 자세한 사항은 대구광역시 기후대기과(☎053-803-5275) 및 대구녹색환경지원센터(☎053-580-6291)로 문의하시기 바랍니다.

붙임 1. 신청서 및 구비서류

붙임 2. 구․군별 접수처 및 연락처

붙임 3. 방지시설 보조금 지원한도

붙임 4. 사물인터넷(IoT) 보조금 지원한도

붙임 5. 보조금 회수기준

붙임 1		신청서 및 구비서류

소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 참여 신청서

신청인	① 상호(사업장 명칭)
	② 성명(대표자)
	③ 주 소		(전화번호: )
사업장현황	④ 사업장소재지		(전화번호: )
	⑤ 업 종						⑥ 주생산품명
	⑦ 대기배출시설 현황
	배출시설명	규 격		수 량		대기오염물질 종류		발생량(톤/년)			최근 자가측정 결과(측정일)
설치및개선대상	⑧ 설치대상 방지시설
	관련 배출시설	설치예정 방지시설
		방지시설 종류			규 격		수 량		처리대상 오염물질
	착 공 예정일						준 공 예정일
	예상 소요 사업비 (VAT제외) 천원단위 절사	원 (국비 : 지방비 : 자부담 : )					예상 보조금 신청액		원
위와 같이 소규모 사업장 방지시설 설치 시범사업을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 대구광역시장 귀하
■ 구비서류 1. 대기오염방지시설 설치계획서(사업계획서(양식 첨부), 사업비 산출내역서 등 포함) 1부 2. 대기배출시설 설치 허가(신고)증 사본 1부 3. 사업장 위치도 1부 4. 사업자 등록증 사본 1부 5. 최근 자가측정결과(신청일 기준 3년 치) 사본 1부 6. 중소기업확인서(중소벤처기업부 발행) 1부 7. 개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서(양식 첨부) 1부 8. 자체 방지시설 투자계획(해당시) 1부 9. 환경전문공사업체 등록증 사본 1부 ※ 신청서(구비서류 포함) 총 3부(푸른색 정부화일철) 제출

사 업 계 획 서

1. 사업(공사) 개요

가. 대상업체

사업장 명칭		업종/대기종수
사업장 소재지

나. 해당시설 설치공사 목적 및 필요성

※ 해당시설로 인한 문제점을 바탕으로 상세히 기술

2. 대기오염방지시설 설치 내역

가. 대기오염방지시설 내역

1) 대상시설 전ㆍ후 내역

기존 시설						개선 시설
배출시설			환경오염방지시설			배출시설			환경오염방지시설
시설명	용량	수량	시설명	용량	수량	시설명	용량	수량	시설명	용량	수량

2) 오염물질 개선계획

오염물질 항목	연간 배출량	배출허용기준	개선 전	개선 후	저감효율(%)	기타

※ 개선 전 농도는 자가측정결과(최근 3년간 평균 농도)를 토대로 작성(근거자료 첨부)
※ 개선 후 농도는 이론적 효율을 적용하여 기재하되, 준공 후 실측 자료 제출

3) 대상시설 사진(배출시설 및 방지시설) - 10장 이상

현장 사진1 (가로사진 첨부)	현장 사진2
현장 사진3	현장 사진4
현장 사진5	현장 사진6
현장 사진7	현장 사진8
현장 사진9	현장 사진10

나. 설계 사양

다. 유지관리계획

1) 연간 유지관리계획

2) 연간 유지관리비용 산출

3. 공사 소요금액 산출내역 (VAT 제외)

공 사 종 별		금 액(원)	세 부 산 출 내 역
합 계			천원단위 절사
공사비	소 계
	토목공사 철구조물공사 기계공사 배관(덕트)공사 전기공사 건축공사 기타공사		※ 내용이 많을 경우 별첨
일반관리비
이 윤

※ 견적서(공사원가계산서), 세부물량산출내역서 등

※ 물가정보, 적산정보 등 첨부 (2019년 물가정보, 적산정보, 건설ㆍ기계품셈에 맞게 작성 후 근거자료 첨부(해당 품목 밑줄)

4. 공사 설계도면 (설계도면은 A3 제출)

※ 전체시설 배치도, 단위 방지시설 제작도, 배관 설치도, 회로도 등(치수 표시된 도면)

※ 기타 특기사항 및 특수공법에 의한 시공 또는 도면으로는 공사범위 한계가 불명확한 부분은 별도의 도면 제출

개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서

「소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업」과 관련하여「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집ㆍ이용) 및 제22조에 따라 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집・이용 및 제3자 제공을 하고자 합니다.

다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용을 거부할 권리가 있으며, 제공사항은 지원신청을 위해 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 지원대상업체 선정, 정부 보조금 지급 및 사후관리가 불가합니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 동의[필수]

[수집・이용하려는 개인정보의 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 신상사항 등)

[개인정보의 수집・이용 목적]

・소규모 사업장 지원사업 대상업체 선정, 보조금 집행·관리 등에 이용

[개인정보 이용 및 보유기간]

・보조금 지급 완료 시까지 활용, 사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

2. 개인정보의 제3자 제공 동의[필수]

[위탁·제공되는 개인정보 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 신상사항 등)

[개인정보를 제공 받는 자]

・(제공) 환경부장관, 지방환경관서장, 지자체장, 환경전문공사업체

[개인정보를 제공 받는 자의 개인정보 이용목적]

・(환경부) 보조금 사업 접수 및 보조금 집행·관리 등에 이용

[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용 및 보유기간]

・사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

본인은 본 “개인정보의 수집･이용 및 제3자 제공 동의서” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

2019년      월      일

성    명 :	(인)

대구광역시장 귀중

붙임 2		구 ․ 군별 접수처 및 연락처

❍ 구‧군별 접수장소

연번	자치구	주 소	담당부서	부서전화
1	중 구	대구 중구 국채보상로 139길 1	환경자원과	053-661-2733
2	동 구	대구 동구 아양로 207	환경자원과	053-662-2582
3	서 구	대구 서구 국채보상로 257	환경청소과	053-663-2596
4	남 구	대구 남구 이천로 51	녹색환경과	053-664-2585
5	북 구	대구 북구 옥산로 65	환경관리과	053-665-2594
6	수성구	대구 수성구 달구벌대로 2450	경제환경과	053-666-2584
7	달서구	대구 달서구 학산로 45	환경보호과	053-667-2594
8	달성군	대구 달성군 논공읍 달성군청로 33	환경과	053-668-2594

❍ 기타 문의사항

연번	담당부서	부서전화
1	대구시청 기후대기과	053-803-5275
2	대구녹색환경지원센터 기업환경지원사업팀	053-850-6291

붙임 3		방지시설 보조금 지원한도

□ (방지시설 보조금액) 보조금 지원한도* 내에서 종류 및 용량별로 지원

* 입자상 및 가스상물질 2.7억원, RTO 등 4.5억원, 공동방지시설 7.2억원

< 방지시설 종류·시설용량별 설치비 및 보조금 지원액 >

(단위: 만원)

구 분		시설용량	방지시설 설치비	보조금 지원액
				계	국비	지방비
여과집진시설		100㎥/분	3,307	2,977	1,654	1,323
		200㎥/분	4,791	4,312	2,396	1,916
		300㎥/분	6,028	5,425	3,014	2,411
		400㎥/분	7,593	6,834	3,797	3,037
		500㎥/분	8,690	7,821	4,345	3,476
원심력집진시설		100㎥/분	1,300	1,170	650	520
		200㎥/분	2,400	2,160	1,200	960
		300㎥/분	2,800	2,520	1,400	1,120
		400㎥/분	3,900	3,510	1,950	1,560
		500㎥/분	4,700	4,230	2,350	1,880
흡수에의한 시설	먼지용	100㎥/분	3,508	3,157	1,754	1,403
		200㎥/분	4,568	4,111	2,284	1,827
		300㎥/분	5,629	5,066	2,815	2,251
		400㎥/분	7,391	6,652	3,696	2,956
		500㎥/분	9,250	8,325	4,625	3,700
	가스용	100㎥/분	3,659	3,294	1,830	1,464
		200㎥/분	4,846	4,361	2,423	1,938
		300㎥/분	5,929	5,337	2,965	2,372
		400㎥/분	7,640	6,876	3,820	3,056
		500㎥/분	9,586	8,627	4,793	3,834
흡착에의한 시설		100㎥/분	1,706	1,535	853	682
		200㎥/분	3,034	2,731	1,517	1,214
		300㎥/분	3,544	3,190	1,772	1,418
		400㎥/분	4,667	4,201	2,334	1,867
		500㎥/분	5,612	5,051	2,806	2,245
RTO		100㎥/분	13,400	12,060	6,700	5,360
		200㎥/분	18,760	16,884	9,380	7,504
		300㎥/분	25,320	22,788	12,660	10,128
		400㎥/분	32,916	29,624	16,458	13,166
		500㎥/분	41,145	37,031	20,573	16,458

구 분	시설용량	방지시설 설치비	보조금 지원액
			계	국비	지방비
RCO	100㎥/분	20,000	18,000	10,000	8,000
	200㎥/분	30,000	27,000	15,000	12,000
	300㎥/분	43,900	39,510	21,950	17,560
	400㎥/분	52,000	46,800	26,000	20,800
	500㎥/분	60,000	54,000	30,000	24,000
SCR	100㎥/분	24,000	21,600	12,000	9,600
	200㎥/분	28,000	25,200	14,000	11,200
	300㎥/분	31,500	28,350	15,750	12,600
	400㎥/분	36,500	32,850	18,250	14,600
	500㎥/분	42,000	37,800	21,000	16,800
연소조절에 의한 시설 (저녹스버너 등) ※ 보조금 단위 : 천원	0.1톤이상 0.3톤미만	2,760	2,484	1,774	710
	0.3톤이상 0.5톤미만	4,823	4,341	3,101	1,240
	0.5톤이상 0.7톤미만	6,549	5,894	4,210	1,684
	0.7톤이상 1톤미만	7,406	6,665	4,761	1,904
	1톤이상 2톤미만	8,014	7,213	5,152	2,061
	2톤이상 3톤미만	8,494	7,645	5,461	2,184
	3톤이상 4톤미만	10,536	9,482	6,773	2,709
	4톤이상 5톤미만	11,247	10,122	7,230	2,892
	5톤이상 6톤미만	12,397	11,157	7,969	3,188
	6톤이상 7톤미만	13,120	11,808	8,434	3,374
	7톤이상 8톤미만	14,102	12,692	9,066	3,626
	8톤이상 10톤미만	15,627	14,064	10,046	4,018
	10톤이상	16,896	15,206	10,861	4,345
전기집진시설	100㎥/분	20,000	18,000	10,000	8,000
	200㎥/분	30,000	27,000	15,000	12,000
	300㎥/분	43,900	39,510	21,950	17,560
	400㎥/분	52,000	46,800	26,000	20,800
	500㎥/분	60,000	54,000	30,000	24,000
기타시설	100㎥/분	2,697	2,427	1,349	1,079
	200㎥/분	3,928	3,535	1,964	1,571
	300㎥/분	4,787	4,308	2,394	1,915
	400㎥/분	6,239	5,615	3,120	2,496
	500㎥/분	7,568	6,811	3,784	3,027

주1) 보조금 지원 금액은 상기 지원 기준금액을 초과할 수 없으며, 설치비용이 지원 기준금액보다 낮은 경우 실제 설치비용 기준으로 지원하되, 설치비용의 일정 부분은 자부담으로 충당하여야 함

주2) 보일러 용량 1톤은 619,000㎉로 산정하고 냉온수기의 용량 1RT는 3,320㎉로 환산하여 상기 기준을 적용

주3) 기타시설은 단가표에 제시된 방지시설 외 중력집진시설, 산화환원에 의한 시설 등 「대기환경보전법 시행규칙」별표4에 규정된 시설임

주4) 방지시설 단가는 단가표에 제시된 금액 이하로 하되, 미세먼지 저감(원인물질 포함) 신기술 적용, 시설 사양, 현장 여건 등으로 단가가 상승하는 경우, 선정심사위원회 심사를 통해 30% 범위 내에서 조정 가능

□ (보조금 산정) 방지시설 종류 및 시설용량별 방지시설 설치비, 보조금이 산정되지 않은 사항은 평균값 등을 사용하여 산정 및 보조금 지원

	< 산정 예시>
◇ 여과집진기 300㎥/분 초과, 400㎥/분 미만 방지시설 설치비는 300㎥/분(6,028만원)과 400㎥/분(7,593만원) 설치비를 이용하여 산정 - 시설용량 350㎥/분 설치비* : 6,028만원 + 782.5만원 = 6,811만원 * 300㎥/분 설치비 + 10㎥/분(7,593 - 6,028) /10) 당 설치비×5 = 782.5만원 - 시설용량 360㎥/분 설치비* : 6,028만원 + 939만원 = 6,967만원 * 300㎥/분 설치비 + 10㎥/분(7,593 - 6,028) /10) 당 설치비×6 = 939만원 ◇ 여과집진기 500㎥/분 초과 방지시설 설치비는 500㎥/분 방지시설 설치비를 이용하여 산정 - 시설용량 600㎥/분 설치비* : 8,690만원 + 1,738만원 = 10,428만원 * 시설용량 500㎥/분의 설치비(8,690만원)에서 100㎥/분 당 설치비 (8,690만원 × 100/500=1,738만원)를 산정하여 합산 - 시설용량 650㎥/분 설치비* : 8,690만원 + 2,607만원 = 11,297만원 * 시설용량 500㎥/분의 설치비(8,690만원)에서 150㎥/분 당 설치비(8,690만원 × 150/500 = 2,607만원)를 산정하여 합산

붙임 4		사물인터넷(IoT) 보조금 지원한도

□ (사물인터넷 보조금액) 설치비 310∼410만원, 보조금 279∼369만원

○ 차압계·압력계 등 기기별 부착비용은 30∼110만원

< 사물인터넷 부착비용 및 보조금 지원단가 >

(단위 : 만원)

구 분	계	사물인터넷 부착비용						보조금 지원단가
		차압계 (압력계)	온도계	전류·전력 계측기*		IoT 게이트웨이	VPN	계	국비	지방비
				배출시설	방지시설
여과집진	350	40	100	30	30	110	40	315	175	140
흡착설비	350	40	100	30	30	110	40	315	175	140
원심력집진	310	-	100	30	30	110	40	279	155	124
흡수·세정	410	pH계 100	100	30	30	110	40	369	205	164
전기집진	340	전류계 30	100	30	30	110	40	306	170	136
RTO	310	-	100	30	30	110	40	279	155	124
RCO	310	-	100	30	30	110	40	279	155	124
SCR	310	-	100	30	30	110	40	279	155	124
기타시설	310	-	100	30	30	110	40	279	155	124

* ID(유인송풍기), FD(압입송풍기) 팬, 배출시설 가동 유무를 확인할 수 있는 장치

□ (부착대상) 보조금을 받아 설치한 방지시설에 사물인터넷 계측기 부착 및 IoT 게이트웨이 설치

○ 배출시설 가동 시 방지시설 적정 운영을 확인하기 위한 사물인터넷 계측기 부착

○ 향후, 총량관리대상 사업장*은 TMS 부착 대상이므로 사물인터넷 부착 대상에서 제외

* 연간 SOx 4톤 초과 또는 NOx 4톤 초과 또는 먼지 200㎏ 초과 배출사업장

< 사물인터넷 구성 >

구 분	장치의 기능	구 분
계측기	배출 및 방지시설 가동 여부를 확인하기 위한 측정 장치	‘19년 설치지원
IoT 게이트웨이	계측기에서 측정된 측정 자료를 수집 및 유·무선 방식으로 관제시스템으로 전송하는 장치
가상사설망 (VPN)	인터넷망을 전용선처럼 사용할 수 있도록 보안 통신체계와 암호화 기법을 제공하는 통신장비 - 계측기(IoT 게이트웨이) 또는 통신장치(통신모듈)에서 SSL (Secure Socket Layer) VPN 통신 채널을 제공하여야 함 - 장비 호환성・상호 운용성 검증을 위해 반드시 한국환경공단과 사전 협의 필요
IoT 시스템 (관제시스템)	배출 및 방지시설 측정 자료를 실시간 전송 받아 모니터링 하는 관제시스템	‘20년 관제시스템 구축 후 자료 수신

※ 방지시설에 설치된 계측기(또는 IoT 게이트웨이)는「2019년 IoT 기술을 활용한 방지시설 관리 지원사업」이후 규정 및 지침 변경 시 원격으로 계측기(또는 IoT 게이트웨이) 운영프로그램을 업데이트할 수 있는 기능을 제공하여 ’20년 관제시스템 구축 후 측정데이터를 전송할 수 있어야 함

※ 그 외 사항은 정부사물인터넷 도입 가이드라인(’19.07.) 참조

□ (설치시기) 사물인터넷은 방지시설 설치사업과 동시에 완료(진행)

□ 사물인터넷(계측기) 장치사양

○ 차압계·압력계

구 분	사 양
측정 대상 및 범위	기체, 0 ~ 500mmH2O
출력신호	4 ~ 20mA*
오차	±0.5% 이내
Display	측정값을 나타낼 수 있어야 함
Operating Temperature	-20 ~ 60℃
운용전원	DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인에 영향이 없어야 함
무게	1kg 이하(배관에 설치 시 배관에 무리가 없어야 함)

* 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

○ pH계

구 분	사 양	비고
측정 범위	0 ~ 14 pH	pH 전극
사용 온도	0 ~ 80℃
케이블	5m 이상(설치 여건에 따라 설치)
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인의 영향이 없어야 함
기능	측정값을 나타낼 수 있어야 함	pH Controller
측정 범위	0 ~ 14 pH
분해능	0.1pH 이하
정밀도 및 재현성	±0.6% 이하
출력 신호	4 ~ 20mA*
온도 보상	0 ~ 50℃
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인의 영향이 없어야 함
운용전원	DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz

* 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

○ 온도계

구 분	사 양
측정 범위 및 타입	-40℃ ~ 100℃ 이상, Pt 100Ω, 열전대 등
오차	±1.5℃ 또는 ±1.0%RD 중 큰값
DIsplay	측정값을 나타낼 수 있어야 함
길이	50cm ~ 2m(설치 여건에 따라 설치)
출력신호	4 ~ 20mA*
Operating Temperature	-20 ~ 60℃
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인에 영향이 없어야 함
운용전원	DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz
기타	설치 플랜지 포함

* 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

붙임 5		보조금 회수기준

방지시설 사용기간별 보조금 지원금액 회수기준

방지시설 설치 후 사용기간	보조금 회수요율
3개월 미만	80%
3개월 이상 6개월 미만	70%
6개월 이상 12개월 미만	60%
12개월 이상 18개월 미만	50%
18개월 이상 24개월 미만	40%
24개월 이상 30개월 미만	30%
30개월 이상 36개월 미만	20%

※ 사용기간은 방지시설 설치허가(신고)일부터 산정한다.

※ 사용기간 산정결과 사용일수가 15일 이상 남을 경우에는 1개월을 더하여 산정한다.