공 사 시 방 서

1. 개   요

1.1 공 사 명 : 2019년 교통사고 잦은곳 신호기공사

1.2 위    치 : 평리1동 주민센터외 13개소

1.3 공사개요 : 신호등 및 집중조명 설치공사

- 신호등 설치 5개소

- 집중조명 설치 11개소

2. 일반사항

2.1 계약의 범위

계약자는 시방서 및 도면에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 상세설계, 자재구매, 기기 제작, 공급,  설치, 운반, 시험을 포함하며, 본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도 당연히 포함 되어야 할 모든 세부사항에 대하여는 발주처의 지시에 따라 시행하여야 한다.

2.2 조치 및 협조사항

1) 계약자는 설치되는 교통신호기의 운영에 차질이 없도록 조치를 하여야 한다.

2) 본 공사에 있어서 필요한 경우 타 계약자와의 협조는 발주처를 통해서 협조를 한다.

3) 토목공사 계약자와 충분한 협의를 하여야 하며 기기를 설치하는 부분에 대하여 콘크리트 구조물공사 시에 항상 입회하여 관련 기기 설치 및 공사에 문제점이 없도록 조치하여야한다.

그러나 토목공사의 선 시공분에 대한 구조물의 파손이나 도로포장 시설의 변경사항이 발생할 경우 계약자 비용으로 원상복구를 하여야 한다.

2.3 품질보증

공사가 부실하다고 인정되거나 앞으로 부실을 초래할 염려가 있다고 판단될 경우에는 시정될 때까지 기성금의 지불을 유보 또는 금지할 수 있다.

또한 충분한 품질보증이 입증되지 아니한 경우에도 승인사항을 유보 또는 취소할 수 있다.

2.4 이의의 해석

설계도서에서 규정한 사항에 대하여 계약자와 발주처와 의견차이가 있을 경우 발주처의 해석을 우선한다.

2.5 관련 법령 등의 준수

계약자는 공사에 관련되는 법률 및 조례 등을 준수하고 공사의 원활한 진척을 계획하며 법규정의준수를 위한 공사비의 추가는 계약자의 부담과 책임으로 한다.

2.6 업무처리

1) 제작 및 공사, 준공에 관련되는 일체의 업무처리와 비용은 계약자의 부담으로 한다.

2) 공사추진 관련 업무협의가 필요한 경우 지체 없이 발주처와 협의하여야 한다.

2.7 시공도

계약자는 시공 전에 현장조사 및 타 공사와의 연관되는 부분을 충분히 파악하여 공사에 필요한 시공도를 작성하여 발주처의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

2.8 시설의 보전

구조물 및 도로시설물을 오염 또는 이들에 손상을 줄 때는 계약자의 책임으로 복구 또는 보상해야 한다.

2.9 자격을 필요로 하는 작업

자격을 필요로 하는 작업은 각각의 자격을 가진자가 수행하여야 한다.

2.10 현장조사

계약자는 시공 전에 현장조건, 공사성격, 필요한 설비, 기후, 교통상황, 자재수급 및 관리 등을 포함하여 계약금액 또는 공사에 영향을 주는 제반사항에 대해 숙지하여야 한다.

2.11 공사장 관리 및 청소

계약자는 수시로 불필요한 재료 및 가설물 등을 처분 또는 철거하고 청소를 해야한다.

2.12 자재

1) 자재의 선정

(1) 기자재에 사용되는 자재는 시방서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어 있지  않는 것은 발주처의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.

(2) 자재는 우선적으로 KS 규격품을 사용하며 KS 규격품이 없거나 부득이한 경우에는 전기용품 안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 “전”자 표시품 또는 이와 동등이상의 최우수품을 사용하여야 한다.

2) 사용자재의 검사

자재는 발주처의 검사 또는 시험을 거친 후 사용하여야 한다.

필요에 따라 미리 견본품 또는 제작도나 설치도면을 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

3) 검사 또는 시험에 필요한 비용

검사 또는 시험에 직접 필요한 제반 비용은 계약자의 부담으로 한다.

4) 검사 또는 시험 후의 조치

검사 또는 시험에 합격한 자재는 지정한 장소에 정돈하여 보관하며, 불합격이 된 것은 즉시 반출하고 신속히 대체품을 납입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

2.13 공사 검사

1) 공사의 완성검사, 일부 완성검사, 특명검사는 현장대리인과 보안담당자의 입회하에 검사를 받아야 한다.

2) 계약자는 검사에 필요한 자료의 제출, 측정값 기타에 대하여 발주처의 지시에 따라야한다.

2.14 사진 제출

계약자는 제작 착수 전, 제작 중, 완성시의 사진을 촬영하고, 공사 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 발주처의 요구 시 잘 정리된 기록 사진 1부(원본포함)를 제출하여야 한다.

2.15 검측 및 입회

1) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 발주처의 입회검사를 받아야 한다.

2) 공사는 각각의 공정에 대해 발주처의 점검을 받는다. 단, 발주처가 승인 결정한 경우는 이를 생략 할 수 있다.

2.16 경미한 변경

발주처는 현장조건에 따라 필요하다고 인정되는 경우 도면 및 물량 등 변경을 명할 수 있으며 계약자는 특별한 사유가 없는 한 지시에 따라야 한다.

2.17 공사현장관리

계약자는 공사에 관한 아래 사항들을 관리하여야 한다.

1) 계약자는 현장대리인을 공사현장에 상주시켜, 공사에 관한 일체의 사항을 담당 처리하게 하여야 하며, 사전에 현장대리인의 성명, 경력 및 권한을 발주처에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 노동법 기타 관계규칙에 따라 공사장의 관리를 행하며, 공사장 내의 노무자, 기타의 출입을 감독하고 풍기, 위생 및 화재 기타 사고방지에 대해 주의를 하여야 한다.

3) 공사장 내에서는 항상 모든 자재의 정리 및 장내 청소를 하여야 한다.

2.18 보고

공사의 진행, 자재의 반‧출입 및 일기 등의 상황을 표시하는 일보, 주보, 월보 또는 기타의 보고서를 발주처의 지시에 따라 제출하여야 한다.

2.19 검사 및 시험

1) 공사가 완료되었을 시는 발주처 입회 하에 각 설비의 기능과 기타에 대해서 검사 및 시험을 실시한다.

2) 관청의 검사, 시험을 필요로 하는 기기 또는 시설은 기준에 합격하여야 하며, 전기시설물은 전기안전공사의 안전점검 등을 받아야 한다.

3) 1)~2)항의 각 검사 및 시험에 필요한 비용은 계약자의 부담으로 하며, 시험 결과를 발주처에게 제출하여야 한다.

3. 준공도

3.1 준공도면은 계약자 부담으로 작성 제출하여 발주처의 검토 및 승인을 득하여야 한다.

3.2 준공도 작성방법 및 양식은 발주처의 의견에 따라야 한다.

1) 준공도서

(1) 준공도면(A3)

(2) 관공서등 제반 수속서류(A4)

(3) 기타 발주처가 필요로 하는 서류(시험성적서 등)