2020년 미세먼지 저감 살수차 임차 용역

과  업  지  시  서

2020. 1.

	대구광역시 서구
	(환경청소과)

과 업 지 시 서

제1장 일반사항

제1조 (적용범위)

본 과업지시서는 대구광역시 서구청(이하 “발주처”라 한다)과 본 용역을 도급받은 용역수행업체(이하  “계약상대자”라 한다) 사이의 「2020년 미세먼지 저감 살수차 임차용역」수행에 대하여 적용한다.

제2조 (용역의 개요)

1. 용 역 명 : 2020년 미세먼지 저감 살수차 임차 용역

2. 목    적 : 고농도 미세먼지시 살수차 운행을 통한 미세먼지 저감 및 대기 환경개선

3. 용역기간 : 착수일로부터 2020. 12. 31.까지

4. 용역내용

- 살수차 운행은 고농도 미세먼지 발생 예측 또는 비상저감조치 시행, 미세먼지          주의보 이상시 “발주처”가 최소한 작업 1일전 “계약상대자”에게 요청한다.

다만, “발주처”가 당일 고농도 미세먼지 주의보 및 경보발령 지속으로 시급히 당일    살수가 필요할 시 “계약상대자”와 사전 협의하여 당일 요청도 가능하다.

- 대형 살수차(최대 적재량 8톤 이상, 3대/일)를 이용하여 대구광역시 서구 소재   간선도로변 도로 살수를 우선 실시한다.

※살수차 운행 노선도(필요시 변경가능, 별지 2)

제3조 (과업착수)

“계약상대자”는 과업 착수전에 본 과업 수행을 위하여 다음과 같은 내용이 포함된 사업계획서(착수계)를 작성하여 계약체결 후 3일 이내에 “발주처”에 제출하여 승인을 득한 후 착수하여야 한다.

1. 작업구간별 운행계획 및 소요장비 명세서, 인력배치

2. 차량 및 장비는 위․수탁계약을 체결한 차량 가능

3. 차량 운행과 관련한 보험가입 증빙서류

제4조 (안전관리 및 사고책임)

1. “계약상대자”는 계약을 이행함에 있어 안전사고가 발생하지 않도록 안전 및 방어 운전을 하는 등 제반 안전대책을 강구하여 시행하여야 하고, 용역 수행중 발생한 민원 및 제반사고(인명사고, 물적피해 등)에 대하여 민․형사상 일체의 책임을 진다.

2. “계약상대자”의 귀책사유로 인해 “발주처” 또는 제3자에게 인적, 물적 손해를 끼친 경우 “계약상대자”는 보상, 변상 및 원상복구의 책임을 진다.

제5조 (운전원의 관리)

1. “발주처”는 용역을 수행하기 위해 “계약상대자”가 고용한 운전원 중 작업수행에 부적합한 자가 있을 경우 교체를 요구할 수 있으며 “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

2. “계약상대자”는 운전원의 처우, 건강, 위생 등에 있어 근로기준법 등 제반 노동관련 법령을 준수하여야 한다.

제6조 (운전원 교육 및 품위유지)

1. “발주처”는 운전원에게 작업요령, 안전관리, 민원예방 등에 관해 수시로 교육을 실시하여 자질 향상에 노력하여야 한다.

2. “발주처”는 운전원의 품위유지에 최선의 노력을 다하여야 한다.

제7조 (환경오염 방지)

“발주처”는 도로 살수 수행 중 환경오염이 발생할 경우에는 관계 법령이 정하는 기준에 따라 조치하여야 한다.

제8조 (계약의 해지)

1. “발주처”는 “계약상대자”가 다음 각 호에 해당하는 행위를 하였을 경우에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

가. 정당한 사유 없이 도로살수 용역 미착수 또는 4일 이상 무단 중단하거나, 용역을 수행할 능력이 없음이 명백하다고 인정될 경우

나. “계약상대자”가 계약내용을 성실히 이행치 않아 “발주처”의 명예를 훼손하거나, “발주처”의 정당한 지시에 불응하는 경우

다. 용역비를 허위로 청구하였을 경우

라. 기타 계약조건에 위반되었을 경우

2. 계약을 해지하고자 할 경우에는 적어도 10일전에 “발주처”, “계약상대자” 쌍방이 그 사유를 통지하여야 한다.

제9조 (조문의 해석)

본 과업지시서의 각 조항 및 기타 사항의 해석에 의문 또는 규정되지 아니한 사항이 있을 경우에는 “발주처”와 협의하여 법령 및 각종 제규정 등을 준용할 수 있으며, 견해 차이가 발생하였을 때에는 “발주처”의 해석에 따른다.

제2장 세부 과업지시서

제10조 (도로살수의 범위)

1. 도로의 고압 살수는 본 과업지시서 제2조(용역의 개요)를 시행범위로 한다.

2. “계약상대자”는 용역을 시행함에 있어 “발주처”의 사전승인 및 요청에 따라 작업을 실시하여야 한다.

제11조 (성실의무 이행)

본 과업지시서에 기재되지 않은 사항이라도 “발주처”가 원활한 도로 살수를 시행하기 위하여 필요하다고 인정되어 요구하는 사항에 대하여 “계약상대자”는 충실하게 이행하여야 한다.

제12조 (세부 작업사항)

1. “계약상대자”는 최대적재량 8톤 이상의 고압살수차를 이용하여 도로 살수(물청소)를 실시하여야 한다. 다만, 살수지역의 도로여건이 대형차량 운행이 불가능하거나, “발주처”의 긴급한 요청으로 인해 대형차량 동원이 어려울 경우에는 “계약상대자”는 “발주처”와 사전 협의하여 소형 차량으로 변경하여 운행이 가능하다.

2. “발주처”는 우천이나 결빙, 강설 등 도로 물청소를 할 필요가 없을 경우에는 작업을 중단시킬 수 있다.

3. “계약상대자”는 살수차의 작업시간을 휴식기간을 제외한 1일 8시간으로 하여 청소작업을 실시하되, 여건에 따라 작업시간을 “반일(4시간)” 등으로 변경하여야 하는 때에는 “발주처” 요청에 따라 사전에 협의하여 조정할 수 있다.

4. “발주처”가 원활한 도로 살수를 위해 작업시간대(주․야간) 변경을 요구할 경우 “계약상대자”는 충실하게 이행하여야 한다.

5. “계약상대자”는 도로 살수 차량의 안전한 과업수행을 위하여 각각의 차량에 대하여 안전시설을 설치․운영하여야 한다.

6. “계약상대자”는 도로 살수 차량의 원활한 기능유지와 탄력적 운용을 위하여 대구광역시 관할 행정구역내 연락사무실을 두어야 한다.

7. “계약상대자”는 자동차보험 등 관련 보험에 가입하여야 하며, 미세먼지 저감 살수차량 홍보문안 등을 차량에 부착하고 운행하여야 한다.

8. 살수(물청소)시 차량속도는 평균 20㎞/hr이하의 속도를 유지하여야 하며, 측구 차선으로 물이 흘러가도록 충분한 양의 물을 살수하도록 한다.

9. “계약상대자”는 용역착수시 제출한 사업계획서와 다르게 장비 및 인력 등을 변경할 경우에는 이를 증빙할 수 있는 서류를 제출하여 “발주처”의 승인을 받아야 한다.

10. 살수차는 항상 청결을 유지하여야 한다.

11. “발주처”는 살수차의 수리, 정비, 검사 등의 사유로 용역 수행이 원활하지 못하거나, 용역의 효과적인 수행을 위하여 “계약상대자”에게 차량 및 인력의 교체, 증차를 요구할 수 있으며, 증차된 경우의 용역비는 제14조(용역비용 지급)을 적용한다.

12. “발주처”는 “계약상대자”가 수행하는 과업의 전반적인 사항에 대하여 정기 또는 수시 지도감독 확인 평가를 할 수 있으며 “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

제13조 (과업수행 보고)

“계약상대자”는 과업을 수행함에 따라 살수차 작업일지(별지 3)를 기록, 비치하여야 한다.

제14조 (용역비용 지급)

1. 용역비용은 1개월(8시간/일) 작업을 기준으로, 1일 사용료 단가를 작업일수로 곱한 금액으로 하며 매 익월 “계약상대자”의 청구에 의해 지급한다.

2. 강우, 결빙, “발주처”의 작업중단 지시 등으로 작업시간이 1일 4시간 미만일 경우 작업일수는 0.5일로 정산한다.

3. “계약상대자“는 월 기준으로 작업일지를 첨부하여 기성대가를 청구하며, ”발주처“는 청구비용 지급에 있어 용역계약 일반조건(행정안전부 예규)에 따라 처리한다.

제15조 (설계변경 조건 및 정산방법)

1. “계약상대자”는 “발주처”와 사전 협의 없이 본 계약에 따른 권리의무를 타인에게 양도할 수 없다.

2. 과업 수행중 “발주처”의 시책․방침 변경, 증․감사유 발생 등의 불가피한 사유 발생시 과업의 전부 또는 일부를 중단할 수 있으며, 살수구간이나 작업시간 등 과업내용을 변경할 수 있다.

3. 본 과업 수행 중 살수여건(현장여건 포함) 등으로 과업(총 작업일수)을 미수행 또는 추가 수행 시에는 계약금액 범위 내에서 정산 처리한다.

제16조 (손해배상)

계약의 불이행 또는 기타 사유로 인해 “발주처”에게 손해를 가했을 경우 “계약상대자”는 지체 없이 손해를 배상하여야 하며, 이 경우 손해배상액은 “발주처”가 산출한다.

제17조 (기타사항)

1. “계약상대자”는 “발주처”가 지정하는 작업사항에 대하여는 운행기록 사실을 확인할 수 있는 운행일지를 제출하여야 하며, “계약상대자”가 용역을 수행하기 위하여 작성한 문서 등 일체는 “발주처”에 귀속된다.

2. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 “발주처”가 필요하다고 판단하여 “계약상대자”에게 지시하는 사항은 이행하여야 한다.

[별지 1]

장비 성능기준

□ 살수차량 연식 : 2000년식 이상

□ 물탱크 저수용량 : 6,000ℓ 이상

□ 살수펌프

○ 전면 살수장치

- 최대 분사유량 및 압력 : 100ℓ/분 이상

[별지 2]

도로 살수차량 운행노선

차 량	구 간	거리	비고
관용차	팔달로 편도(팔달교~북구청네거리)	3.0㎞	3개노선 12.8km
	원대로 편도(북구청네거리~중구경계)	0.6km
	달서천로 왕복(상리지하차도~중구경계)	9.2km
임차 1	서대구로 왕복(만평네거리~두류네거리)	7.6km	3개노선 17.8km
	달서로 왕복(반고개네거리~원대오거리)	5.8km
	와룡로 왕복(이현삼거리~와룡네거리)	4.4km
임차 2	국채보상로 왕복(새방지하차도~큰장네거리)	9.2km	2개노선 16.8km
	북비산로 왕복(이현삼거리~중구경계)	7.6km
임차 3	통학로 편도(내당역~북비산초등학교)	2.5km	4개노선 11.9m
	문화로 편도(비산6동교차로~엠월드)	3.5km
	당산로 편도(감삼역~서평초등학교)	2.7km
	평리로 편도(세종마트~용산초교차로)	3.2km

도로 살수차량 운행 위치도

[별지 3]

살수차 작업일지

운전기사		확인자		용역사		담당자	담당		과장	결재
일 시	2020. . .				기 사 명			(HP : )
작업시간	: 〜 :
차량번호					급수장소
작업구역	오전
	오후
살 수 량	㎘ (누계 : ㎘)
살수거리	㎞ (누계 : ㎞)
특이사항