도로명주소 홍보용 우편함

제작・설치 과업지시서

	대구광역시 서구
	(토지정보과)

사 업 개 요

1. 사 업 명 : 도로명주소 홍보용 우편함 제작 및 설치

2. 사업대상 : 대구광역시 서구 관내

3. 목  적

가. 도로명주소 홍보 및 조기 정착을 통한 생활화 기여

나. 낡고 훼손된 우편함을 교체하여 깔끔하고 쾌적한 환경 조성에 기여

4. 우편함 제작 및 설치 개요

가. 수    량 : 총13,770개 (설치-12,310세대 / 보유-1,460개)

※ 동별 설치 세대수[별첨 1]

나. 규    격 : 설계안에 따름

다. 예 산 액 : 금324,034,500원

5. 입찰 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고

나.  입찰공고일 전일부터 개찰일(적격심사의 경우 적격심사 제출일, 낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부등본상 본점(개인사업자의 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관한 서류에 기재된 사업장)이 대구광역시 또는 경상북도에 소재하고, 아래의 자격(①)을 모두 갖춘 업체

① 「국가종합전지조달시스템 입찰참가 자격등록규정」에 의하여 개찰일 전까지 세부품명번호10자리 4412151101(우편함)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 업체

6. 본 제작, 설치기간은 계약일로부터 90일간으로 하고 다음 경우에 한하여 발주처의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다. 단, 우편함 제작 변경 등의 사유 발생 시 제작, 설치기간을 협의 조정할 수 있다.

가. 본 과업기간 중 강우(강설)로 인한 작업 불가능 일수가 평균 강우(강설) 일수보다 많을 때

나. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

다. 과업 등 계획이 변동될 때

라. 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

마. 우리 구의 계획 변경으로 설치하지 못할 때

바. 기타 정당한 설치기간 연장 사유가 있을 때

7. 예정공정표

공 정	비율 (%)	기 간 (착수일로부터)
		D+25일	D+50일	D+75일	D+90일
우편함 제작 및 설치 (1차, 2차, 3차)	80	▄▄▄▄	▄▄▄▄
			▄▄▄▄	▄▄▄▄
				▄▄▄▄
대장정리 및 마무리	20				▄▄▄▄

※ 본 예정공정표는 전체 공정 계획을 위한 것으로 세부 공정별 예정표를 작성하여       감독관에게 제출 승인을 득하여야 한다.

일  반  사 항

1. 총    칙

가. 일반 사항

우리 구에서 시행하는 “도로명주소 홍보용 우편함 제작·설치”에 관계되는 사항을 규정한 것으로서 계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하기 위한 것이며, 특별 사항에 별도로 규정하지 않은 사항은 일반 사항에 따른다.

나. 특별 사항

일반 사항에 명기되지 않은 사항으로서 일반 사항을 보충하고, 해당 제품만의 특별한 사항 및 전문적인 사항을 기재한 것을 말한다.

2. 제작설치 시행

가. 일반

1) 우편함 제작 및 설치에 앞서 과업지시서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합하게 제작 및 설치되도록 하여야 한다.

2) 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 감독관에게 통보하여 지시를 받아야 한다.

3) 설치의 정확성 및 업무효율을 위하여 2인이 1팀이 되어 현지 설치를 실시하고, 1회 이상 검수를 실시하여 설치의 정확도 및 완성도를 높인다.

우편함 제작□설치 요령

『도로명주소 홍보용 우편함 제작・설치와 관련하여 계약상대자는 아래 사항을 준수해야 하며, 새로운 상황이 발생할 경우 감독관과 협의하여 조정한다.』

- 아   래 -

1) 우편함은 우리 구에서 제공하는 도로명주소를 참고하여 설치하여야 하며, 우리 구에서 제공한 자료와 건물현황이 불일치 시 즉시 감독관에게 보고 조치하여야 한다.

이때 발주처는 우편함의 원활한 설치를 위해 국가주소정보시스템 전자도면 파일을 계약상대자에게 제공할 수 있다.

2) 건물번호는 해당 건물의 주된 출입구가 접하고 있는 도로상의 기초번호로 건물번호 부여함을 원칙으로 하므로 기본도의 건물번호를 확인하여 한다.

3) 해당 건축물에 대한 식별 용이성, 안정성, 견고성을 최대한 고려하여 건축물 주출입구의 벽면, 기둥 등에 우편함을 설치하여야 한다.

4) 당해 건축물 등의 출입구가 진입도로에서 멀리 떨어져 있어 보행자 등이 쉽게 건물번호를 인식할 수 없는 경우는 진입도로 입구, 옥외 광고물 등에 추가로 우편함을 설치할 수 있다.

5) 우편함의 부착방법은 다음 각 호와 같다.

가) 원칙적으로 기존 우편함 설치장소에 설치함을 원칙으로 한다.

나) 부착높이는 가급적 150센티미터 높이에 우편함을 설치하며, 현지 상황에 따라

볼트 또는 철사 등을 이용해 단단히 고정 할 것. 다만, 건축물의 구조상 주출입구의 정면 또는 상단 중앙에 설치하는 것이 더 효과적인 경우에는 달리 할 수 있음.

다) 건물주가 부착할 위치를 지정하는 경우 사업의 기본틀을 유지하는 범위 내에서 감독관의 승인 하에 건물주 의견에 따라 부착한다.

라) 우편함 설치리스트에 있더라도 공가, 폐가, 순수 축사, 순수 창고 등 비거주 건물의 경우 부착하지 않으며, 그렇게 하지 않을 경우 하자로 보아 철거 등 명령에 응하여야 한다.

마) 기타 설치위치, 설치방법 등과 관련된 문제 발생 시 감독관과 상의하여 처리한다.

바) 기 설치되어있는 우편함은 철거하여 소유자에게 전달한다.

나. 계약상대자의 의무

1) 우편함을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 제작□설치해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외 하고는 설치로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야 하며 발주자가 완성품을 최종 인수하기 전까지는 완성품을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 완성품이 손상을 받을 경우, 또는 완성품이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 완성품의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 우편함 설치와 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 계약상대자는 본 사업 수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 제반 손실보상과 민·형사상의 책임을 져야 한다.

다. 현장대리인의 배치

1) 현장대리인은 감독관의 승인 없이 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 감독관은 현장대리인, 기타 계약상대자의 사용인이 설치 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 계약상대자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

라. 제보고 및 서류 양식

1) 계약서 및 관련법에서 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

마. 관계 기관 등과의 협의

1) 우편함 설치에 관련되는 관계기관과의 협의는 발주자의 협조를 받아 계약상대자가 하여야 한다.

2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독관에게 제출하여야 한다.

바. 제법규의 준수

1) 우편함 제작□설치와 관련된 법령, 조례, 규칙 및 기타 관련 규정 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 설치 종사원에 대한 제법규의 운용과 적용은 계약상대자의 책임 하에 이루어지고 사용하는 모든 설치 종사원의 행위에 대해서는 계약상대자가 책임져야 한다.

사. 특허권의 사용

우편함을 제작□설치할 때, 특허권 기타 제삼자의 권리대상으로 되어 있는 설치 방법을 사용하고자할 때 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

아. 현장 주민에 대한 설명

우편함 설치 전에 현장 주민에게 우편함 설치에 대하여 설명하고 설치위치, 설치방법 등 충분한 협의를 거쳐 설치한다.

3. 제작·설치 관리

가. 기간

1) 계약상대자는 계약서상에 명기된 기간 내에 착수하고 지체 없이 계획대로 과업을 이행하여 계약기간 내에 완료하여야 한다. 특히 전체 과업의 완료 전에 특정부분에 대한 설치의 완료 또는 설치순서변경에 대하여 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

2) 계약상대자는 설치 중 아래와 같은 사유가 발생되어 예정된 기간 내 설치완료가 어렵다고 판단될 경우 발주자가 지정한 양식에 의거 연기원을 감독관에게 제출하여야 하며 발주자는 이를 검토하여 연기사유가 합당하면 설치기간을 연기할 수 있다.

가) 본 과업기간 중 강우(강설)로 인한 작업 불가능 일수가 평균 강우(강설) 일수           보다 많을 때

나) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

다) 과업 등 계획이 변동 될 때

라) 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

마) 우리 구의 계획 변경으로 설치하지 못할 때

바) 기타 정당한 설치기간 연장 사유가 있을 때

나. 제작·설치의 일시 중지

감독관은 다음 사항에 대하여 설치를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 우편함에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 계약상대자가 과업지시대로 설치하지 않거나 또는 감독관의 지시에 응하지             않을 때

3) 설치 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 계약상대자의 설치방법 또는 설치기술이 미숙하여 조잡한 설치결과가 우려될 때

5) 관련되는 다른 사업의 진척으로 보아 사업의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

6) 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

7) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

다. 과업 변경 조건

본 사업은 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경 할 수 있다.

1) 제작 및 설치 중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 과업의 추가, 삭제 등 물량의 증감

2) 물가변동에 의한 계약금액의 조정으로 인한 변경

3) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

4) 기타 현장여건이 과업지시 당시와 변동되어 계약내용의 변경이 필요한 경우

라. 자재의 관리

1) 자재는 KS 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 KS 제품이 아닌 경우에는 특별사항에 규정된 사항을 만족하는 것이어야 한다.

2) 재료가 현장에 반입되면 작업, 통행 등에 지장이 없는 안전한 장소에 정리하여 보관하고, 불합격된 재료는 지체 없이 설치현장으로 부터 반출하여야 하며, 감독관의 점검 시 적극 협조 하여야 한다.

마. 제작·설치 기록사진

1) 감독관의 지시에 따라 과업에 대한 기록사진을 촬영하되, 설치 후 사진이 선명하게 식별되도록 작성하여 전산매체로 제출하여야 한다. (사진 촬영은 설치 후 사진을 촬영하는 것을 원칙으로 함.)

2) 사진은 설치내용(우편함)을 선명하게 확인할 수 있고 설치장소(건물의 1/3이상)를 식별할 수 있게 촬영해야 하며, 반드시 설치내용을 천연색 사진으로 촬영하여 감독관에게 제출하여야 한다. (CD 또는 USB 전산 매체로 제출하고 파일 형식은 ‘도로명주소 건물본번-건물부번.jpg’로 한다)

바. 하자보수

1) 우편함의 제작·설치를 완료한 후 제품 및 설치에 하자가 발생할 경우 계약상대자는 무상으로 즉시 보수 또는 교체 하여야한다.

2) 하자보수 보증기간은 검수일로부터 1년간으로 하며, 이 기간 내에 하자가 발견될 경우 계약상대자는 지체 없이 하자를 무상으로 보수하여야 한다.

4. 안전

가. 안전관리

계약상대자는 과업시행에 있어서 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

나. 안전조치

1) 설치에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 점검, 교육 등을 실시하여야하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

2) 설치 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

다.  안전 교육 및 설치

1) 감독관의 지시 또는 산업안전보건법에 의거 설치 종사원에게 정기 및 수시 안전 교육을 실시하여야 한다.

2) 계약상대자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 설치 종사원에게 위해가 없도록 설치방법, 현장정리정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전설치에 대한 감독관의 지시를 따라야 한다.

라. 사고보고 및 응급조치

1) 우편함 설치 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시, 감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

가) 구조물의 파손

나) 사상사고

다) 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

라) 기타 과업 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 육하원칙에 따라 구두로 즉시 보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

5. 보안

가. 계약상대자는 본 과업과 관련하여 취득한 개인정보를 외부에 누설하여서는 아니 되며, 자료가 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 한다.

나. 계약상대자는 사업관련 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상을 전적으로 책임을 진다.

다. 과업의 참여인력은 발주처를 통해서 제공받은 자료를 과업수행 용도로만 사용하여야만 하며, 사업 완료시 허가자료 외 일체의 자료를 파기(삭제)한다.

라. 계약상대자는 정보보안 대상 정보를 무단으로 누출할 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

마. 계약상대자는 발주처에서 실시하는 참여인력에 대하여 보안교육을 받아야 하며 개인정보처리 위탁 계약서[별첨 2]를 제출한다.

6. 보고서 제출 및 성과품 검사

가. 보고서 제출

1) 계약상대자는 우편함 설치와 관련하여 감독관이 요구한 각종 자료와 보고는 지시한 서식과 지정한 기일 내에 지체 없이 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 감독관과 연락 후 설치 보류 결정된 사항은 우편함 관리대장에 사유를 기록할 것 (철거, 주민거부, 건물 없음, 폐가 등)

나. 완료시 제출서류

1) 우편함 부착 사진(설치 후 사진 – CD제작)

2) 우편함 관리대장[별첨 3]

3) 제작업체의 품질보증서 또는 제품 시험성적서

특  별  사  항

1. 우편함의 제작

가. 우편함 제작에 사용할 모든 재료는 제반 과업지시서 규정 및 감독관의 승인을 받은 것이어야 한다.

나. 과업지시서 및 기타 규정에 맞지 않는 모든 재료를 사용해서는 안 된다.

다. 우편함의 규격 및 디자인, 문자, 숫자, 색채, 제작방법은 별첨 제작안 및 제작도안을 기준으로 하되, 제작안을 기준으로 2~3개 정도의 다양한 샘플 우편함을 제작하여 감독관 승인을 얻어 최종 결정된 안으로 한다.

라. 감독관이 우편함 제작에 대하여 보완, 수정, 추가지시 등을 하였을 경우 즉시 이에 따라야 한다.

마. 우편함 제작 시 우편물 투입구의 문양(도로명주소 우편함 등)과 문자(대구 서구 로고) 표기는 우편함 전체에 공통으로 인쇄하고, 개별적 변경 내용이 있는 우편번호, 도로명주소, 성명은 구에서 제공한 자료를 근거로 정확하게 작성한다.(성명 작성 미동의자는 제외)

바. 우편함의 문양 및 글자는 햇빛 노출에도 쉽게 변색되지 않는 UV코팅 인쇄방법으로 한다.

2. 각종 품질관리 및 시험

가. 제작업체의 품질보증서 또는 국가공인품질기관의 시험성적서를 제출하고, 그 비용에 대해서는 계약상대자가가 지불한다.

나. 감독관은 사업기간 중 수시로 성과물에 대하여 무작위 견본 추출의 방법으로 완성품과 설치 상태를 검사할 수 있다.

다. 검사결과 재질, 규격, 인쇄 등이 제작안과 다르거나 조잡할 경우 철거하고 재설치하여야 한다.

3. 운  반

- 완성품은 운반도중 인쇄가 벗겨지지 않도록 포장을 잘하여 얼룩이나, 흠이 생기지

않도록 취급에 만전을 기하여야 한다.

4. 설  치

- 설치 시 우편함이 훼손되었을 경우 계약상대자가 비용을 부담하여 새로 제작□설치한다.

[별첨 1]

우편함 설치 세대수

합 계		13,770	12,310	1,460
연번	행정동	총 수량	설치대상(세대)	비고(예비물량)
1	내당1동	488	438	50
2	내당2,3동	698	648	50
3	내당4동	801	751	50
4	비산1동	1021	971	50
5	비산2.3동	1404	1054	350
6	비산4동	554	504	50
7	비산5동	908	858	50
8	비산6동	574	524	50
9	비산7동	1271	1221	50
10	평리1동	812	762	50
11	평리2동	514	464	50
12	평리3동	992	872	120
13	평리4동	470	420	50
14	평리5동	1608	1438	170
15	평리6동	1064	964	100
16	상중이동	269	219	50
17	원대동	222	202	20
18	토지정보과	100	0	100

[별첨 2]

표준 개인정보처리 위탁 계약서

서구(이하 “갑”이라 한다)과         (이하 “을”이라 한다)는 “갑”의 개인정보 처리업무를 “을”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “갑”이 개인정보처리업무를 “을”에게 위탁하고, “을”은 이를 승낙하여 “을”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙,「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(행정안전부 고시 제2017-1호) 및「표준 개인정보 보호지침」(행정안전부 고시 제2017-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “을”은 계약이 정하는 바에 따라 도로명주소 홍보용 우편함 설치를 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

1. 우편함 설치를 위한 이름, 주소 처리 등

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 2020년  월  일 ~ 2020년  월  일

제5조 (재위탁 제한) ① “을”은 “갑”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “갑”과의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “을”이 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “을”은 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에  “갑”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “을”은「개인정보 보호법」제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(행정안전부 고시 제2017-1호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적․관리적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “을”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “을”은 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법 시행령」 제16조 및「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(행정안전부 고시 제2017-1호)에 따라 즉시 파기하거나 “갑”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “을”이 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “갑”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “갑”은 “을”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황

2. 개인정보의 접근 또는 접속기록

3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자

4. 목적외 이용․제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “갑”은 “을”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “갑”은 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 “을”을 교육할 수 있으며, “을”은 이에 응하여야 한다

「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(행정안전부 고시 제2017-1호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “갑”은 “을”과 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “을”은 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “을”은 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “갑”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “갑” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “을”은 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “갑”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “갑”은 이를 “을”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “갑”과 “을”이 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2020.   .   .

갑 대구광역시 서구 성 명 : 서 구 청 장 (인)	을 시·군·구 읍·면·동 로·길 성 명 : (인)

[별첨 3]

서구 우편함 설치 및 관리 대장
일련번호	설치일시	도로명주소	설치위치	비고
1	20-10-01	국채보상로 257	대문

[별첨 4]

우편함 규격서

제  품

규격서

1. 우편함 전면부와 도어는 측면(sts304, 0.6t, 헤어라인)과 덮개부분(sts304, 0.5t)

뒷면(sts430, 0.5t)로 제작한다.

2. 전면글씨 금속경화잉크 사용하여 실크스크린 적색 누끼인쇄 열처리 마감한다.

스티커는 PC포리카보네이트 원단에 세리콜(영국)탈색방지용잉크

3M(9070)미국 양면테이프 부착하여 제작한다.

3. 우편물 투입구 커버는 스프링처리하여 풍력에 유동되지 않도록 한다.

4. 하단의 아크릴은 5mm 사출 아크릴로 하부4곳 이상 상부3곳 이상 고정하여

탈착을 방지하며 우편물 수취시 손이 다치지 않도록 안전하게 제작한다.

5. 제작방법은 용접구조 방식으로 제작한다(용접간격 35mm,알곤&스포트)

용접부위는 루버(시보리)처리하여 매끄럽게 작업한다.

6. 설치방법에 따라 박는구조 거는구조 2가지 방법으로 현장에 맞게 시공이

가능하도록 제작한다.

7. 수취시 편리함을 위해 금속제 니켈도금 손잡이를 설치한다.

8. 도급자는 충분한 검토후에 모든작업을 시행하여야 하며, 기능에 관계되는

경미한 누락, 오기에 의한 추가비용은 도급자 부담으로 작업한다.

- 완제품 치수 허용공차는 ± 2mm로 한다.

- 겉모양의 다듬질은 양호하고, 흠, 어긋남, 접합부의 벗어남 등 현저한 결점이 없을 것.

- 인체 및 의류가 닿는 부분에 예리한 돌기, 손거스러미가 없을 것.

- 조립은 헐거움이 없도록 견고하게 부착시켜야 한다.

- 보이는 접합면은 매끄럽게 마무리하고, 부품 조립은 헐겁지 않도록 확실하고 단단하게 한다.

- 사용상 충분한 강도 및 내구성을 갖고 수평한 바닥위에 놓았을 때  안정된 구조이어야 한다.

- 명시되어 있지 않은 모든 사양은 KS G 2020(수납가구) 기준에 준하여 제작한다.

○ 기타 지시사항

가. 우편함 인쇄시안은 발주기관의 기획 의도에 맞게 디자인해야 하며,

제작 전에 우리 구의 검토와 교정을 받는다.

가. 납품 전 완제품 견본을 제출하여, 우리 구의 검사 완료 후 제작한다.

나. 완성품은 우리 구에서 지정한 기간, 장소에 납품하고 설치까지

완료하여야 한다.

다. 추가분 우편함(1,460개)은 우편번호, 도로명주소, 성명은 기재하지 않고

도안대로 기본 문안과 문구만 기재하여 납품한다.

라. 모든 작업은 과업지시서를 충분히 검토 후 시행해야 한다.

마. 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리 구과 협의해야 한다.

[별첨 5]

제 작 도 안