산 출 내 역 서

○ 사 업 명 : 노후 행정정보통신 네트워크 장비 교체 구축

번호	품 명	세부품명	규 격	단위	수량	비 고
1	백본 장비	메인샤시	- 샤시 타입, 7슬롯, 10RU, 대용량 냉각팬 이상 1EA	대	1	상세 규격 시방서 참조
		주전원장치	- 3000W AC Power supply 동등 이상 2EA
		메인프로세서 엔진	- 메인프로세스엔진(소프트웨어 포함) 1EA · 스위칭용량/전송성능 : 1.4Tbps/900Mpps 이상 · 16GB DRAM, 10GB Flash Memory 이상 · 10G SFP+ 8port 이상 지원
		1000BASE-T 이더넷모듈	- 48포트 10/100/1000 GE 모듈, RJ-45 동등 이상 1EA
		1Gbps 광이더넷 모듈	- 48포트 10G 모듈 SFP+ 동등 이상 1EA
		1G 광컨버터 (단거리)	- 1000BASE-SX SFP, LC-Type Connectors 동등 이상 8EA
		10G 광컨버터 (단거리)	- 10GBASE SFP+, LC-Type Connectors 동등 이상 2EA
2	무인민원발급기 라우터	센터용 라우터	- LAN 100/300 Port 3포트 이상 - 서비스 모듈 1포트 - NIM 2 슬롯 동등 이상 (NIM-4T 인터페이스 카드 1EA 포함)	대	1
		라우터	- LAN 50/100 Port 2포트 이상 - 서비스 모듈 1포트 - NIM 2슬롯 동등 이상 (NIM-1T 인터페이스 카드 1EA 포함)	대	3
3	L2스위치	L2 PoE 스위치 (48Port)	- 1000 BASE-T 48포트 지원 - PoE(Power over Ethernet) 지원 - 1G SFP 4포트 이상(1000BASE-SX SFP transceiver 모듈 1EA 포함)	대	2
		L2 PoE 스위치 (24Port)	- 1000 BASE-T 24포트 지원 - PoE(Power over Ethernet) 지원 - 1G SFP 4포트 이상(1000BASE-SX SFP transceiver 모듈 1EA 포함)	대	17